# Arbeitshinweise

- Verwenden Sie immer nur die Mitte der Laserlinie zum Markieren. Die Breite der Laserlinie ändert sich mit der Entfernung.

##

Ein Stativ bietet eine stabile, höheneinstellbare Messunterlage. Setzen Sie das Messwerkzeug mit der 1/4"-Stativaufnahme (6) auf das Gewinde des Stativs (18) oder eines handelsüblichen Fotostativs. Schrauben Sie das Messwerkzeug mit der Feststellschraube des Stativs fest.

Richten Sie das Stativ grob aus, bevor Sie das Messwerkzeug einschalten.

##

Mit der integrierten magnetischen Drehhalterung (3) können Sie das Messwerkzeug an magnetisierbaren Materialien oder an senkrechten Flächen befestigen.

Befestigungsmöglichkeiten der Drehhalterung (3):

- mit den Magneten (5) an magnetisierbaren Materialien (siehe Bild C),
- mit einer handelsüblichen Befestigungsschraube durch das Befestigungslangloch (4) an Holz.

- Halten Sie die Finger von der Rückseite der magnetischen Drehhalterung fern, wenn Sie die Drehhalterung an Oberflächen befestigen. Durch die starke Zugkraft der Magnete (5) können Ihre Finger eingeklemmt werden.

Richten Sie die magnetische Drehhalterung (3) grob aus, bevor Sie das Messwerkzeug einschalten.

Lassen Sie das Messwerkzeug wieder auf der Drehhalterung einrasten, wenn Sie es ausschalten und transportieren (siehe Bild D).

##

Die Laser-Sichtbrille filtert das Umgebungslicht aus. Dadurch erscheint das Licht des Lasers für das Auge heller.

- Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille (Zubehör) nicht als Schutzbrille. Die Laser-Sichtbrille dient zum besseren Erkennen des Laserstrahls; sie schützt jedoch nicht vor der Laserstrahlung.

- Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille (Zubehör) nicht als Sonnenbrille oder im Straßenverkehr. Die Laser-Sichtbrille bietet keinen vollständigen UV-Schutz und vermindert die Farbwahrnehmung.