# Експлуатація від батарейок

Для заміни літій-іонного акумуляторного блоку (9) на батарейки вийміть літій-іонний акумуляторний блок (9).

У вимірювальному інструменті рекомендується використовувати лужно-марганцеві батареї.

Вставте батарейки.

При цьому звертайте увагу на правильну направленість полюсів, як це показано всередині секції для батарейок.

Вставте кришку секції для батарейок (12) і зафіксуйте.

Коли батареї розряджаються, лазерні лінії повільно блимають бл. 1 хвилини.
Якщо батарейки розрядженні, лазерні лінії блимають швидко бл. 10 с, потім вимірювальний прилад вимикається.

Міняйте відразу всі батарейки. Використовуйте лише батарейки одного виробника і з однаковою ємністю.

- Виймайте батарейки з вимірювального інструмента, якщо тривалий час не будете користуватися ним. У разі тривалого зберігання у вимірювальному інструменті батарейки можуть кородувати і саморозряджатися.