# تراز اتوماتیک (رجوع کنید به تصاویر A−B)

ابزار اندازه گیری را روی یک سطح محکم و افقی قرار دهید، یا آن را روی سه پایه (18) محکم کنید.

ابزار اندازه گیری را روی نگهدارنده چرخان مغناطیسی (3) طوری بچرخانید که منفذ خروجی (1) آزاد باشد.

پس از روشن شدن، تراز اتوماتیک، ناهمواری ها را در محدوده خود تراز شوندگی به مقدار ±3,5° به صورت اتوماتیک تراز می کند. زمانی که خطوط لیزر به طور ثابت روشن شوند و دیگر حرکت نکنند، ترازبندی انجام شده است.

اگر تراز اتوماتیک امکان پذیر نباشد، برای مثال به دلیل اینکه پایه ابزار اندازه گیری بیش از ‎3,5° با سطح افقی اختلاف دارد، خطوط لیزر به طور ثابت و به سرعت چشمک می زنند و ابزار اندازه گیری بدون تراز اتوماتیک کار می کند. خطوط لیزر روشن می مانند، ولی دو خط متقاطع دیگر لزوماً در زوایای عمود نسبت به یکدیگر قرار نمی گیرند.

برای ادامه کار با تراز اتوماتیک، ابزار اندازه گیری را به طور افقی قرار دهید و تا خود تراز شوندگی صبر کنید. به محض اینکه ابزار اندازه گیری در محدوده خود تراز شوندگی ±3,5° قرار گرفت و تراز شد، خطوط لیزر دوباره به طور ثابت روشن می شوند.

در صورت تکان خوردن یا جابجایی هنگام کار، ابزار اندازه گیری به طور اتوماتیک دوباره تراز می شود. برای جلوگیری از بروز خطا یا جا به جایی ابزار اندازه گیری، پس از هر بار ترازشوندگی حالت خطوط لیزر عمودی یا افقی را نسبت به نقاط مرجع کنترل کنید.