# 배터리를 이용한 작동

리튬 이온 배터리팩 (9) 을 배터리로 교체하려면 리튬 이온 배터리팩 (9) 을 분리하십시오.

측정공구 작동에는 알칼리 망간 배터리를 사용할 것을 권장합니다.

배터리를 끼웁니다.

이때 전극이 배터리 케이스 안쪽에 나와있는 것처럼 올바로 끼워야 합니다.

배터리 케이스 덮개 (12) 를 삽인한 후 배터리를 맞물려 고정시키십시오.

배터리가 약해지면, 레이저 라인이 약 1 분 정도 느린 주기로 깜박입니다.
배터리가 방전되면, 레이저 라인이 약 10 초 정도 빠른 주기로 깜박인 후 측정공구의 전원이 꺼집니다.

모든 배터리는 항상 동시에 교체하십시오. 한 제조사의 용량이 동일한 배터리로만 사용하십시오.

- 오랜 기간 사용하지 않을 경우 측정공구의 배터리를 빼두십시오. 배터리를 측정공구에 오래 두면 부식되고 방전될 수 있습니다.