# Technische Daten

Linienlaser | GLL 12-22 | GLL 12-22 G
--- | --- | ---
Sachnummer | ‎3 601 K65 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 K65 3..‎‎‎‎
ArbeitsbereichA) | 12 m | 12 m
NivelliergenauigkeitB)C)D) | ±0,8 mm/m | ±0,6 mm/m
Selbstnivellierbereich | ±3,5° | ±3,5°
Nivellierzeit | < 6 s | < 6 s
Betriebstemperatur | −10 °C … +40 °C | −10 °C … +40 °C
Lagertemperatur | −20 °C … +70 °C | −20 °C … +70 °C
max. Einsatzhöhe über Bezugshöhe | 2000 m | 2000 m
relative Luftfeuchte max. | 90 % | 90 %
Verschmutzungsgrad entsprechend IEC 61010‑1 | 2E) | 2E)
Laserklasse | 2 | 2
Lasertyp | < 5 mW, 630−650 nm | < 5 mW, 500−540 nm
C₆ | 5 | 5
Divergenz | 25 × 5 mrad (Vollwinkel) | 25 × 5 mrad (Vollwinkel)
Stativaufnahme | 1/4" | 1/4"
Energieversorgung
Li-Ionen-Akku-Pack | 3,7 V | 3,7 V
Batterien (Alkali-Mangan) | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
BetriebsdauerB) | 10 h | 8 h
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 | 0,35 kg | 0,35 kg
Maße (Länge × Breite × Höhe) | 104 × 64 × 100 mm | 104 × 64 × 100 mm
Schutzart | IP55 | IP55
Li‑Ionen-Akku-Pack (Zubehör) | BA 3.7V 1.0Ah A | BA 3.7V 1.0Ah A
Sachnummer | ‎1 607 A35 0N8‎‎‎‎ | ‎1 607 A35 0N8‎‎‎‎
Ladeanschluss | USB Type‑C® | USB Type‑C®
empfohlenes USB Type‑C®-Kabel | ‎1 600 A01 6A8‎‎‎‎ | ‎1 600 A01 6A8‎‎‎‎
Nennspannung | 3,7 V | 3,7 V
Kapazität | 1,0 Ah | 1,0 Ah
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | +10 °C … +35 °C | +10 °C … +35 °C
Steckernetzteil (Zubehör)
Ausgangsspannung | 5,0 V | 5,0 V
Ausgangsstrom mindestens | 500 mA | 500 mA
empfohlenes SteckernetzteilF)
EU | 2 609 120 713‎‎‎‎ | 2 609 120 713‎‎‎‎
UK | 2 609 120 718‎‎‎‎ | 2 609 120 718‎‎‎‎
ARG | 1 600 A01 3A0 | 1 600 A01 3A0
BRA | 1 600 A01 3A2 | 1 600 A01 3A2
MEX | 1 600 A01 3A1 | 1 600 A01 3A1
KOR | 2 609 120 716‎‎‎‎ | 2 609 120 716‎‎‎‎
AUS | 2 609 120 717‎‎‎‎ | 2 609 120 717‎‎‎‎

A)

  Der Arbeitsbereich kann durch ungünstige Umgebungsbedingungen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung) verringert werden.

B)

  bei 20–25 °C

C)

  gültig im nivellierten Zustand (0°)

D)

  Die angegebenen Werte setzen normale bis günstige Umgebungsbedingungen (z.B. keine Vibration, kein Nebel, kein Rauch, keine direkte Sonneneinstrahlung) voraus. Nach starken Temperaturschwankungen kann es zu Genauigkeitsabweichungen kommen.

E)

  Es tritt nur eine nicht leitfähige Verschmutzung auf, wobei jedoch gelegentlich eine vorübergehende durch Betauung verursachte Leitfähigkeit erwartet wird.

F)

  Weitere technische Daten finden Sie unter: https://www.bosch-professional.com/ecodesign

Zur eindeutigen Identifizierung Ihres Messwerkzeugs dient die Seriennummer (13) auf dem Typenschild.