# Tehnički podaci

Linijski laser | GLL 12-22 | GLL 12-22 G
--- | --- | ---
Broj artikla | ‎3 601 K65 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 K65 3..‎‎‎‎
Radno područjeA) | 12 m | 12 m
Preciznost nivelisanjaB)C)D) | ±0,8 mm/m | ±0,6 mm/m
Područje samonivelisanja | ±3,5° | ±3,5°
Vreme nivelisanja | < 6 s | < 6 s
Radna temperatura | –10 °C … +40 °C | –10 °C … +40 °C
Temperatura skladištenja | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Maks. radna visina iznad referentne visine | 2000 m | 2000 m
Maks. relativna vlažnost vazduha | 90% | 90%
Stepen zaprljanosti prema standardu IEC 61010-1 | 2E) | 2E)
Klasa lasera | 2 | 2
Tip lasera | < 5 mW, 630−650 nm | < 5 mW, 500−540 nm
C₆ | 5 | 5
Divergencija | 25 × 5 mrad (pun ugao) | 25 × 5 mrad (pun ugao)
Prijemnica za stativ | 1/4" | 1/4"
Snabdevanje energijom
Litijum-jonsko akumulatorsko pakovanje | 3,7 V | 3,7 V
Baterije (alkalna mangan) | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Trajanje radaB) | 10 h | 8 h
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014 | 0,35 kg | 0,35 kg
Dimenzije (dužina × širina × visina) | 104 × 64 × 100 mm | 104 × 64 × 100 mm
Vrsta zaštite | IP55 | IP55
Litijum-jonsko akumulatorsko pakovanje (pribor) | BA 3.7V 1.0Ah A | BA 3.7V 1.0Ah A
Broj artikla | ‎1 607 A35 0N8‎‎‎‎ | ‎1 607 A35 0N8‎‎‎‎
Priključak za punjenje | USB Type‑C® | USB Type‑C®
Preporučeni USB kabl Type-C® | ‎1 600 A01 6A8‎‎‎‎ | ‎1 600 A01 6A8‎‎‎‎
Nominalni napon | 3,7 V | 3,7 V
Kapacitet | 1,0 Ah | 1,0 Ah
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | +10 °C … +35 °C | +10 °C … +35 °C
Mrežni adapter (pribor)
Izlazni napon | 5,0 V | 5,0 V
Izlazna struja najmanje | 500 mA | 500 mA
Preporučeni mrežni adapterF)
EU | 2 609 120 713‎‎‎‎ | 2 609 120 713‎‎‎‎
UK | 2 609 120 718‎‎‎‎ | 2 609 120 718‎‎‎‎
ARG | 1 600 A01 3A0 | 1 600 A01 3A0
BRA | 1 600 A01 3A2 | 1 600 A01 3A2
MEX | 1 600 A01 3A1 | 1 600 A01 3A1
KOR | 2 609 120 716‎‎‎‎ | 2 609 120 716‎‎‎‎
AUS | 2 609 120 717‎‎‎‎ | 2 609 120 717‎‎‎‎

A)

  Radno područje može da se smanji zbog nepovoljnih okolnih uslova (npr. direktnog sunčevog zračenja).

B)

  na 20–25 °C

C)

  važi u nivelisanom stanju (0°)

D)

  Navedene vrednosti pretpostavljaju normalne do povoljne okolne uslove (npr. nema vibracija, nema magle, nema dima, nema direktnog sunčevog zračenja). Nakon jakih kolebanja temperature, može doći do odstupanja u preciznosti.

E)

  Pojavljuje se neprovodljiva zaprljanost, pri čemu se očekuje privremena provodljivost prouzrokovana rošenjem.

F)

  Detaljnije tehničke podatke možete pronaći ovde: https://www.bosch-professional.com/ecodesign

Za jasnu identifikaciju vašeg mernog uređaja služi broj artikla (13) na pločici sa tipom.