# 以鋰離子充電電池組驅動

## 裝入／更換鋰離子充電電池組

如要將一般電池更換成鋰離子充電電池組 (9)，請取下電池盒蓋 (12) 及裝入的電池。

裝入鋰離子充電電池組 (9) 然後使鎖扣 (10) 卡合。

如要取出鋰離子充電電池組 (9)，請按下鎖扣 (10) 並從測量工具中取出鋰離子充電電池組。

## 為鋰離子充電電池組充電

- 充電時，請使用建議使用的 USB 電源供應器或輸出電流和最小輸出電流符合「技術性數據」章節要求的 USB 電源供應器。請遵守 USB 電源供應器的操作說明書。建議使用的電源供應器；詳見「技術性數據」。

- 注意電源的電壓！ 電源的電壓必須和電源變壓器銘牌上標示的電壓一致。標示為 230 V 的電源變壓器亦可接上 220 V 電源。

- 僅可在 +10 °C 至 +35 °C 的環境溫度下透過 USB 連接為充電電池充電。在溫度範圍之外充電會損壞充電電池或增加火災風險。

提示：由於國際運輸規定，出貨時鋰離子充電電池已部分充電。初次使用電動工具之前，請先將充電電池充飽電以確保充電電池蓄滿電力。

鋰離子充電電池組快沒電時，雷射標線會以慢速節奏閃爍約 1 分。
當鋰離子充電電池組沒電時，雷射標線會以快速節奏閃爍約10 秒，然後測量工具將會關閉。

打開 USB Type-C® 插孔護蓋 (8)。使用 USB 連接線 (15) 將 USB 電源供應器連接到 USB 插孔。將 USB 電源供應器連接到電源上。

充電指示燈的顏色(7) | 意義
--- | ---
黃色 | 鋰離子充電電池組正在充電。
綠色 | 鋰離子充電電池組已充飽電。
紅色 | 充電電壓或充電電流不合適。

充電程序完成後，拔下 USB 連接線 (15)。蓋上 USB Type-C® 插孔 (8) 的護蓋以防止灰塵和液體潑濺。