# عملکرد با باتری قابل شارژ لیتیوم یون

## قرار دادن/تعویض باتری قابل شارژ لیتیوم یون

برای تعویض باتری های معمولی به باتری قابل شارژ لیتیوم یون (9)، درپوش محفظه باتری (12) و باتری های معمولی موجود را بردارید.

باتری قابل شارژ لیتیوم یون (9) را قرار دهید و بگذارید قفل (10) آن جا بیفتد.

جهت برداشتن باتری قابل شارژ لیتیون یون (9)، قفل (10) را فشار دهید و باتری قابل شارژ لیتیوم یون را از ابزار اندازه گیری بردارید.

## شارژ کردن باتری قابل شارژ لیتیوم یون

- جهت شارژ کردن، از آداپتور برق USB توصیه شده یا آداپتور برق USB که ولتاژ خروجی و حداقل جریان خروجی آن مطابق با الزامات فصل "مشخصات فنی" باشد، استفاده کنید. به دفترچه راهنمای آداپتور توجه کنید. آداپتور توصیه شده: رجوع کنید به "مشخصات فنی".

- به ولتاژ برق شبکه توجه کنید! ولتاژ منبع جریان برق باید با مقادیر مندرج در برچسب دوشاخه دستگاه مطابقت داشته باشد. با ولتاژ ‎230 V‎ مشخص شده در دوشاخه می توان تحت ولتاژ ‎220 V‎ نیز کار کرد.

- باتری قابل شارژ را تنها از طریق اتصال USB در دمای محیط بین ‎+10 °C و ‎+35 °C شارژ کنید. شارژ کردن خارج از محدوده دمای باتری ممکن است به باتری آسیب بزند یا خطر آتش سوزی را افزایش دهد.

نکته: باتری های قابل شارژ لیتیوم یونی به دلیل قوانین حمل و نقل بین المللی به صورت نیمه شارژ تحویل داده می شوند. برای دست یافتن به توان کامل باتری قابل شارژ، قبل از به کارگیری آن برای اولین بار، باتری را به طور کامل شارژ کنید.

اگر باتری قابل شارژ لیتیوم یون ضعیف شود، خطوط لیزر برای حدود ‎1 min به آرامی چشمک می زنند.
اگر باتری قابل شارژ لیتیوم یون خالی شود، خطوط لیزر برای حدود ‎10 s به صورت سریع چشمک می زنند و سپس ابزار اندازه گیری خاموش می شود.

درپوش سوکت USB Type-C®‎ (8) را باز کنید. سوکت USB را از طریق کابل USB (15) به یک آداپتور برق USB وصل کنید. آداپتور برق USB را به برق وصل کنید.

رنگ نشانگر شارژ (7) | مفهوم
--- | ---
زرد | باتری قابل شارژ لیتیوم یون شارژ شده است.
سبز | باتری قابل شارژ لیتیوم یون کاملاً شارژ شده است.
قرمز | ولتاژ شارژ یا جریان شارژ مناسب نیست.

کابل USB (15) را پس از تکمیل فرآیند شارژ، جدا کنید. درپوش سوکت USB Type-C®‎ (8) را برای محافظت در برابر گرد و غبار و پاشش آب ببندید.