# فحص مدى دقة عدة القياس

##

تشكل درجة الحرارة المحيطية التأثير الأكبر علی الدقة. وقد تؤدي تقلبات درجات الحرارة السارية من الأرض نحو الأعلی إلی إنعكاس شعاع الليزر.

لتقليل التأثيرات الحرارية من خلال الحرارة المنبعثة من الأرض يُنصح باستخدام عدة القياس على حامل ثلاثي. كما يفضل وضع عدة القياس بمنتصف سطح العمل إن أمكن ذلك.

بالإضافة إلى التأثيرات الخارجية، يمكن أن تؤدي التأثيرات الخاصة بالجهاز (مثل السقوط أو الصدمات العنيفة) إلى حدوث تفاوتات. لذلك احرص دائما على فحص دقة ضبط الاستواء عند كل مرة تبدأ فيها بالعمل.

تفحص دائما دقة الارتفاع ودقة التسوية بخط الليزر الأفقي أولا ثم دقة التسوية بخط الليزر العمودي.

احرص على تصليح عدة القياس لدی مركز خدمة العملاء بشركة Bosch في حالة تجاوزها للتفاوت الأقصى أثناء إحدی عمليات الفحص.

##

لكي يتم الفحص، فإنك بحاجة إلی مسافة قياس خالية علی أرضية ثابتة ببعد يبلغ حوالي 5 م بين الجدارين A و B.

- قم بتركيب عدة القياس قرب الجدار A علی حامل ثلاثي القوائم أو ضعها علی أرضية ثابتة ومستوية. أدر عدة القياس على الحامل الدوار المغناطيسي (3) إلى أن تصبح فتحة خروج الليزر (1) غير مغطاة. قم بتشغيل عدة القياس.

- قم بتوجيه الليزر إلى الجدار القريب A ودع عدة القياس ليتم ضبط استوائها. قم بتمييز منتصف النقطة التي تتعامد فيها خطوط الليزر علی الجدار (النقطة I).

- أدر عدة القياس بمقدار 180° درجة، ودعها تقوم بضبط الاستواء بنفسها وقم بتمييز منتصف نقطة تقاطع خطي الليزر علی الجدار المقابل B (النقطة II).

- ضع عدة القياس – دون إدارتها – بالقرب من الحائط B، وقم بتشغيلها، ودعها تقوم بضبط الاستواء ذاتيا.

- قم بتوجيه ارتفاع عدة القياس (بواسطة الحامل ثلاثي القوائم أو من خلال وضع شيء ما تحتها عند الضرورة) بحيث تصيب نقطة تقاطع خطي الليزر بدقة النقطة II التي سبق وتم تعليمها علی الجدار B.

- أدر عدة القياس بمقدار 180°، دون تغيير الارتفاع. قم بتوجيها علی الجدار A بحيث يمر خط الليزر العامودي عبر النقطة I التي سبق تمييزها. دعها تقوم بالتسوية بنفسها وقم بتمييز نقطة تقاطع خطي الليزر علی الجدار A (النقطة III).

- إن الفرق d بين النقطتين I و III المعلمتين علی الجدار A، يشكل تفاوت الارتفاع الحقيقي بعدة القياس.

في مسافة القياس البالغة 2 × 5 متر = 10 متر يكون أقصى تفاوت مسموح به:
GLL 12‑22:‏ 10 متر × ±0,8 مم/متر = ±8 مم. وبالتالي يجب أن يكون الفرق d بين النقطتين Ⅰ و Ⅲ حوالي 8 مم على أقصى تقدير.
GLL 12‑22 G:‏ 10 متر × ±0,6 مم/متر = ±6 مم. وبالتالي يجب أن يكون الفرق d بين النقطتين Ⅰ و Ⅲ حوالي 6 مم على أقصى تقدير.

##

للفحص، تحتاج إلى مساحة خالية تبلغ حوالي 5 × 5 م.

- قم بتركيب عدة القياس بمنتصف المسافة بين الجدارين A و B علی الحامل الثلاثي القوائم أو ضعها علی أرضية ثابتة ومستوية. أدر عدة القياس على الحامل الدوار المغناطيسي (3) إلى أن تصبح فتحة خروج الليزر (1) غير مغطاة. قم بتشغيل عدة القياس ودعها تقوم بضبط الاستواء ذاتيا.

- قم بتمييز منتصف خط الليزر علی بعد 2,5 م من عدة القياس على كلا الجدارين (النقطة I علی الجدار A والنقطة II علی الجدار B).

- ضع عدة القياس بعد تدويرها بمقدار 180° علی بعد 5 أمتار واتركها تقوم بالتسوية.

- ابدأ بتسوية ارتفاع عدة القياس (بواسطة الحامل الثلاثي القوائم أو من خلال وضع شيء ما تحتها عند الضرورة) بحيث يصيب منتصف خط الليزر بدقة النقطة II التي سبق تمييزها علی الجدار B.

- قم بتمييز منتصف خط الليزر كنقطة III على الجدار A (فوق أو تحت النقطة I عموديا).

- يشكل الفرق d بين النقطتين I و III المعلمتين علی الجدار A تفاوت حقيقيا بعدة القياس من الوضع الأفقي.

في مسافة القياس البالغة 2 × 5 متر = 10 متر يكون أقصى تفاوت مسموح به:
GLL 12‑22:‏ 10 متر × ±0,8 مم/متر = ±8 مم. وبالتالي يجب أن يكون الفرق d بين النقطتين Ⅰ و Ⅲ حوالي 8 مم على أقصى تقدير.
GLL 12‑22 G:‏ 10 متر × ±0,6 مم/متر = ±6 مم. وبالتالي يجب أن يكون الفرق d بين النقطتين Ⅰ و Ⅲ حوالي 6 مم على أقصى تقدير.

##

لكي يتم الفحص، ستحتاج لفتحة باب بحد أدنى 2,5 م (علی أرضية ثابتة) على كل جانب من جوانب الباب.

- أوقف عدة القياس على مسافة 2,5 متر من فتحة الباب على أرضية ثابتة ومستوية (ليس على الحامل ثلاثي القوائم). أدر عدة القياس على الحامل الدوار المغناطيسي (3) إلى أن تصبح فتحة خروج الليزر (1) غير مغطاة. قم بتشغيل عدة القياس ودعها تقوم بضبط الاستواء ذاتيا.

- قم بتمييز منتصف خط الليزر العامودي علی أرض فتحة الباب (النقطة I) وعلی بعد 5 م من الجانب الآخر من فتحة الباب (النقطة II) وأيضا علی الحافة العلوية بفتحة الباب (النقطة III).

- ضع عدة القياس علی الجانب الآخر من فتحة الباب مباشرة خلف النقطة Ⅱ. دع عدة القياس تقوم بضبط الاستواء ذاتيا، ووجه خط الليزر العامودي بحيث يمر منتصفه من النقطتين I و II بدقة.

- قم بتمييز منتصف خط الليزر علی الحافة العلوية بفتحة الباب علی أنه النقطة IV.

- إن الفرق d بين النقطتين Ⅲ و Ⅳ المعلمتين، يشكل تفاوتا حقيقيا بعدة القياس من الوضع الرأسي.

- يقاس ارتفاع فتحة الباب.

يمكنك حساب أقصى تفاوت كالتالي:
GLL 12‑22:
ضعف ارتفاع فتحة الباب × 0,8 مم/متر
مثال: عندما يكون ارتفاع فتحة الباب 2 متر يجوز أن يكون أقصى تفاوت
2 × 2 متر × ±0,8 مم/متر = ±3,2 مم. أي أنه يجوز أن تبعد التقطتين III و IV عن بعضها بمسافة أقصاها 3,2 مم.
GLL 12‑22 G:
ضعف ارتفاع فتحة الباب × 0,6 مم/متر
مثال: عندما يكون ارتفاع فتحة الباب 2 متر يجوز أن يكون أقصى تفاوت
2 × 2 متر × ±0,6 مم/متر = ±2,4 مم. أي أنه يجوز أن تبعد التقطتين III و IV عن بعضها بمسافة أقصاها 2,4 مم.