# Colocação em funcionamento

- Proteger a ferramenta de medição contra umidade ou insolação direta.

- Não expor o instrumento de medição a temperaturas muito altas ou mudanças de temperaturas drásticas. Não deixar, por exemplo, o instrumento muito tempo dentro do automóvel. No caso de grandes variações de temperatura deverá deixar o instrumento de medição alcançar a temperatura de funcionamento e efetue sempre um teste de exatidão antes de prosseguir com o trabalho ver Teste de exatidão do instrumento de medição.
  No caso de temperaturas extremas ou de grandes variações de temperatura é possível que a precisão do instrumento de medição seja prejudicada.

- Evitar embater violentamente ou deixar cair o instrumento de medição. Após fortes influências externas sobre o instrumento de medição efetuar sempre um teste de exatidão antes de prosseguir com o trabalho ver Teste de exatidão do instrumento de medição.

- Desligar o instrumento de medição para o transportar. A unidade de nivelamento é bloqueada logo que o instrumento for desligado, caso contrário poderia ser danificada devido a fortes movimentos.

## Ligar e desligar

Antes de todos os trabalhos, gire o instrumento de medição no suporte rotativo magnético (3) de forma a que a abertura de saída (1) fique livre.

Para ligar o instrumento de medição empurrar o interruptor de ligar/desligar (2) para a posição ON. O instrumento de medição emite, imediatamente após a ligação, uma linha laser a partir do orifício de saída (1).

- Não apontar o raio laser na direção de pessoas nem de animais e não olhar diretamente para o raio laser, nem mesmo a partir de maiores distâncias.

Para desligar o instrumento de medição empurrar o interruptor de ligar/desligar (2) para a posição OFF. Ao desligar, a unidade pendular é bloqueada.

Deixe o instrumento de medição engatar de novo no suporte rotativo (3), quando o desliga e transporta.

- Não deixar o instrumento de medição ligado sem vigilância e desligue o instrumento de medição após utilização. Outras pessoas poderiam ser cegadas pelo raio laser.

GLL 12‑22 G: Ao exceder a temperatura de serviço máxima permitida de 40 °C ocorre o desligamento para proteção dos díodos laser. Depois de arrefecer, o instrumento de medição volta a estar operacional e pode ser novamente ligado.