# 자동 레벨링 기능(그림 A−B 참조)

측정공구를 수평의 고정된 받침 위에 놓거나 삼각대 (18) 에 고정하십시오.

측정공구를 자석 회전대 (3) 에서 회전시켜 발사구 (1) 가 가려지지 않게 하십시오.

전원을 켜면 자동 레벨링 기능을 통해 셀프 레벨링 범위  ±3.5° 내 평평하지 않은 부분이 정도 자동으로 균형이 맞춰집니다. 레이저 라인에 계속 켜져있고, 더 이상 움직이지 않으면 레벨링 작업이 종료됩니다.

측정공구가 위치한 바닥면이 3.5° 이상 경사져 있어서 자동 레벨링이 불가능하면 레이저 라인이 계속해서 빠른 속도로 깜박이고 측정공구가 자동 레벨링 없이 작동됩니다. 레이저 라인은 켜진 상태로 유지되지만, 십자선이 꼭 직각을 이루는 것은 아닙니다.

자동 레벨링 기능을 이용해 작업을 재개하려면 측정공구를 수평으로 세우고 셀프 레벨링될 때까지 기다리십시오. 측정공구가 자동 레벨링 범위 ±3.5° 안에 들어와 레벨링이 시작되는 즉시 레이저 라인이 다시 지속적으로 켜집니다.

작동하는 동안 흔들리거나 위치가 변경되는 경우 측정공구는 자동으로 다시 레벨링됩니다. 다시 레벨링된 후 기준점에 맞춰 수평 또는 수직 레이저 라인의 위치를 점검하여 측정공구의 위치를 옮겨 오류를 방지합니다.