# Эксплуатация с литий-ионным аккумуляторным блоком

## Установка/замена литий-ионного аккумуляторного блока

Для замены батареек на литий-ионный аккумуляторный блок (9) снимите крышку батарейного отсека (12) и выньте батарейки.

Вставьте литий-ионный аккумуляторный блок (9) так, чтобы защелкнулся фиксатор (10).

Чтобы извлечь литий-ионный аккумуляторный блок (9), нажмите на фиксатор (10) и выньте литий-ионный аккумуляторный блок из измерительного инструмента.

## Зарядка литий-ионного аккумуляторного блока

- Используйте для зарядки рекомендуемый блок питания USB или блок питания USB, выходное напряжение и минимальный выходной ток которого соответствуют требованиям, приведенным в главе «Технические данные». При этом соблюдайте положения руководства по эксплуатации блоков питания USB. Рекомендуемый блок питания: см. «Технические данные».

- Учитывайте напряжение в сети! Напряжение источника питания должно соответствовать данным на заводской табличке блока питания со штепсельной вилкой. Блоки питания, рассчитанные на 230 В, могут работать также и при напряжении 220 В.

- Заряжайте аккумулятор через USB-разъем только при температуре окружающей среды от +10 °C до +35 °C. Зарядка при температуре вне указанного температурного диапазона может привести к порче аккумулятора или увеличить риск возгорания.

Указание: В соответствии с международными правилами перевозки литий-ионные аккумуляторы поставляются частично заряженными. Для обеспечения максимальной мощности аккумулятора зарядите его полностью перед первым применением.

Если литий-ионный аккумуляторный блок начинает садиться, лазерные линии медленно мигают в течение 1 минуты.
Когда литий-ионный аккумуляторный блок разряжается полностью, лазерные линии быстро мигают в течение 10 секунд, затем измерительный инструмент выключается.

Откройте крышку гнезда USB Type-C® (8). Соедините гнездо USB с помощью кабеля USB (15) с разъемом USB блока питания. Подключите блок питания к сети.

Цвет индикатора заряда (7) | Значение
--- | ---
желтый | Литий-ионный аккумуляторный блок заряжается.
зеленый | Литий-ионный аккумуляторный блок полностью заряжен.
красный | Несоответствие зарядного напряжения или зарядного тока.

После завершения зарядки отсоедините кабель USB (15). Закройте крышку гнезда USB Type-C® (8) для защиты от пыли и брызг.