# Funcionamiento con bloque acumulador de iones de litio

## Colocar/cambiar el bloque acumulador de iones de litio

Para el cambio de pilas al bloque acumulador de iones de litio (9), retire la tapa del compartimento de las pilas (12) y las pilas colocadas.

Coloque el bloque acumulador de iones de litio (9) y deje que encastre la retención (10).

Para retirar el bloque acumulador de iones de litio (9), presione la retención (10) y retire el bloque acumulador de iones de litio del aparato de medición.

## Cargar el bloque acumulador de iones de litio

- Para la carga, utilice la fuente de alimentación USB recomendada o una fuente de alimentación USB cuya tensión de salida y corriente de salida mínima cumplan los requisitos del capítulo «Datos técnicos». Tenga en cuenta las instrucciones de uso de la fuente de alimentación USB. Fuente de alimentación recomendada: ver «Datos técnicos».

- ¡Observe la tensión de red! La tensión de la fuente de corriente debe coincidir con las indicaciones de la placa de características de la fuente de alimentación enchufable. Las fuentes de alimentación enchufables marcadas con 230 V pueden funcionar también a 220 V.

- Cargue el acumulador únicamente a través de la conexión USB a temperaturas ambiente entre +10 °C y +35 °C. La carga fuera del margen de temperatura puede dañar el acumulador o aumentar el peligro de incendio.

Indicación: Los acumuladores de iones de litio se entregan parcialmente cargados debido a la normativa de transporte internacional. Con el fin de obtener la plena potencia del acumulador, cargue completamente el acumulador antes de su primer uso.

Si el bloque acumulador de iones de litio se debilita, las líneas láser parpadean a un ciclo lento durante aprox. 1 min.
Si el bloque acumulador de iones de litio está vacío, las líneas láser parpadean a un ciclo rápido durante aprox. 10 s y, a continuación, el aparato de medición se desconecta.

Abra la cubierta de la hembrilla USB Type-C® (8). Conecte la hembrilla USB a través del cable USB (15) con una fuente de alimentación USB. Conecta la fuente de alimentación USB a la red eléctrica.

Color de indicador de carga (7) | Significado
--- | ---
Amarillo | El bloque acumulador de iones de litio se está cargando.
Verde | El bloque acumulador de iones de litio está completamente cargado.
Rojo | La tensión o la corriente de carga son inadecuadas.

Una vez finalizada la carga, retire el cable USB (15). Cierre la cubierta de la hembrilla USB Type-C® (8) para la protección ante polvo y salpicaduras de agua.