# التشغيل باستخدام مركم أيونات الليثيوم

## تركيب/تغيير مركم أيونات الليثيوم

للتغيير من البطاريات إلى مركم أيونات الليثيوم (9) اخلع غطاء البطارية (12) والبطاريات المركبة.

قم بتركيب مركم أيونات الليثيوم (9) ودع القفل (10) يثبت.

لإخراج مركم أيونات الليثيوم (9) اضغط على القفل (10) واخلع مركم أيونات الليثيوم من عدة القياس.

## شحن مركم أيونات الليثيوم

- لغرض الشحن، استخدم وصلة شحن USB الموصى بها أو وصلة شحن USB يتوافق جهد خرجها وتيار خرجها الأدنى مع المتطلبات الواردة في فصل "البيانات الفنية". احرص على مراعاة دليل تشغيل وصلة شحن USB. وصلة الشحن الموصى بها: انظر "البيانات الفنية".

- انتبه إلی جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق جهد منبع التيار مع البيانات المذكورة علی لوحة صنع المهايئ الكهربائي القابسي. يمكن أن يتم تشغيل المهايئ الكهربائي القابسي المميز بعلامة الجهد 230 فلط بجهد 220 فلط أيضا.

- لا تقم بشحن المركم إلا عن طريق وصلة USB عندما تكون درجات الحرارة المحيطة تتراوح بين +10 °م و +35 °م. الشحن خارج نطاق درجة الحرارة المسموح به قد يتسبب في تلف المركم وقد يزيد من خطر اندلاع حريق.

ملحوظة: يتم تسليم مراكم أيونات الليثيوم مشحونة جزئيًا وفقًا للوائح النقل الدولية. لضمان قدرة أداء المركم الكاملة، يتوجب شحن المركم بشكل كامل قبل الاستعمال لأول مرة.

إذا أصبح مركم أيونات الليثيوم ضعيفًا، تومض خطوط الليزر حوالي 1 دقيقة بإيقاع سريع.
إذا أصبح مركم أيونات الليثيوم فارغًا، تومض خطوط الليزر حوالي 10 ثوان بإيقاع سريع، ثم تنطفئ عدة القياس.

افتح غطاء مقبس USB Type-C®‎ (8). قم بتوصيل مقبس USB عن طريق كابل USB (15) بوصلة شحن USB. قم بتوصيل وصل الشحن USB بشبكة التيار الكهربائي.

لون مبين الشحن (7) | المعنى
--- | ---
أصفر | يتم شحن مركم أيونات الليثيوم.
أخضر | تم شحن مركم أيونات الليثيوم بالكامل.
أحمر | جهد الشحن أو تيار الشحن غير مناسب.

بعد انتهاء عملية الشحن قم بخلع كابل USB (15). أغلق غطاء مقبس USB Type-C®‎ (8) للحماية من الغبار أو رذاذ الماء.