# Utilisation avec un accu Lithium-Ion

## Mise en place/remplacement de l’accu Lithium-Ion

Pour remplacer les piles par un accu Lithium-Ion (9), retirez le couvercle du compartiment à piles (12) ainsi que les piles.

Insérez l’accu Lithium-Ion (9) en veillant à ce que le verrouillage (10) s’enclenche.

Pour retirer l’accu Lithium-Ion (9), appuyez sur le verrouillage (10) et sortez l’accu de l’appareil de mesure.

## Recharge de l’accu Lithium-Ion

- Utilisez pour la charge le chargeur secteur USB recommandé ou un chargeur secteur USB avec une tension de sortie et un courant de sortie minimal conformes aux exigences du chapitre « Caractéristiques techniques ». Respectez les indications de la notice d’utilisation de l’adaptateur secteur USB. Chargeur secteur recommandé : voir les « Caractéristiques techniques ».

- Tenez compte de la tension du réseau ! La tension du secteur doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique du chargeur secteur. Les chargeurs secteur marqués 230 V peuvent également fonctionner sur 220 V.

- Ne rechargez l’accu via la prise USB qu’à des températures ambiantes allant de +10 °C à +35 °C. Toute charge effectuée en dehors de cette plage de températures risque de détériorer l’accu ou accroît le risque d’incendie.

Remarque : Les dispositions internationales en vigueur pour le transport de marchandises obligent à livrer les accus Lithium-Ion partiellement chargés. Pour que les accus soient pleinement performants, chargez-les complètement avant leur première utilisation.

Quand le niveau de charge de l’accu Lithium-Ion est faible, les lignes laser se mettent à clignoter pendant env. 1 min à un rythme lent.
Quand l’accu Lithium-Ion est complètement déchargé, les lignes laser se mettent à clignoter pendant env. 10 s à un rythme rapide puis l’appareil de mesure s’éteint.

Ouvrez le cache de protection de la prise USB Type-C® (8). Reliez à l’aide du câble USB (15) la prise USB à un bloc secteur USB. Raccordez le bloc secteur USB à une prise d’alimentation secteur.

Couleur de l’indicateur de charge (7) | Signification
--- | ---
Jaune | L’accu Lithium-Ion est en cours de charge.
Vert | L’accu Lithium-Ion est chargé à 100 %.
Rouge | La tension de charge ou le courant de charge sont inadaptés.

Au terme de la charge, débranchez le câble USB (15). Refermez le cache de protection de la prise USB Type-C® (8) pour la protéger de la poussière et des projections d’eau.