# Instructions d’utilisation

- Pour marquer la position d’une ligne laser, marquez toujours le milieu de la ligne. La largeur des lignes laser varie en effet selon la distance.

##

Un trépied constitue un support de mesure stable et réglable en hauteur. Fixez l’appareil de mesure avec son raccord de trépied 1/4" (6) sur le trépied (18) ou un trépied d’appareil photo du commerce. Vissez l’appareil de mesure avec la vis de serrage du trépied.

Mettez le trépied plus ou moins à niveau avant de mettre en marche l’appareil de mesure.

##

Le support rotatif magnétique intégré (3) permet de fixer l’appareil de mesure sur des surfaces magnétisables ou sur des surfaces verticales.

Possibilités de fixation du support rotatif (3) :

- sur une surface magnétisable avec les aimants (5) (voir figure C),
- sur du bois avec une vis de fixation usuelle à travers le trou oblong (4).

- Lors de la fixation du support rotatif sur des surfaces métalliques, veillez à ne pas placer vos doigts entre la surface et le dos du support rotatif magnétique. Vos doigts risqueraient d’être pincés du fait de la force d’attraction élevée des aimants (5).

Ajustez grossièrement la position du support rotatif magnétique (3) avant de mettre en marche l’appareil de mesure.

Replacez l’appareil de mesure sur le support rotatif après l’avoir éteint ou pour le transporter (voir figure D).

##

Les lunettes de vision du faisceau laser filtrent la lumière ambiante. L’œil perçoit ainsi la lumière du laser comme étant plus claire.

- N’utilisez pas les lunettes de vision laser (accessoire non fourni) comme des lunettes de protection. Les lunettes de vision laser aident seulement à mieux voir le faisceau laser ; elles ne protègent pas contre les effets des rayonnements laser.

- N’utilisez pas les lunettes de vision laser (accessoire non fourni) comme des lunettes de soleil ou pour la circulation routière. Les lunettes de vision laser n’offrent pas de protection UV complète et elles faussent la perception des couleurs.