# Fonctionnement avec piles

Pour remplacer un accu Lithium-Ion (9) par des piles, retirez l’accu Lithium-Ion (9).

Il est recommandé d’utiliser des piles alcalines au manganèse.

Insérez les piles.

Respectez ce faisant la polarité indiquée sur le graphique qui se trouve à l’intérieur du compartiment à piles.

Mettez en place le couvercle du compartiment à piles (12) en veillant à ce qu’il s’enclenche.

Lorsque les piles sont faibles, les lignes laser se mettent à clignoter pendant env. 1 min à un rythme lent.
Quand les piles sont vides, les lignes laser se mettent à clignoter pendant env. 10 s à un rythme rapide puis l’appareil de mesure s’éteint.

Remplacez toujours toutes les piles en même temps. N’utilisez que des piles de la même marque et de même capacité.

- Sortez les piles de l’appareil de mesure si vous savez qu’il ne sera pas utilisé pendant une période prolongée. Les piles risquent de se corroder et de se décharger quand l’appareil de mesure n’est pas utilisé pendant une longue durée.