# Betrieb mit Batterien

Für den Wechsel vom Li-Ionen-Akku-Pack (9) zu Batterien entnehmen Sie den Li-Ionen-Akku-Pack (9).

Für den Betrieb des Messwerkzeugs wird die Verwendung von Alkali-Mangan-Batterien empfohlen.

Setzen Sie die Batterien ein.

Achten Sie dabei auf die richtige Polung entsprechend der Darstellung auf der Innenseite des Batteriefachs.

Setzen Sie den Batteriefachdeckel (12) ein und lassen Sie ihn einrasten.

Werden die Batterien schwach, blinken die Laserlinien für ca. 1 min in langsamem Takt.
Sind die Batterien leer, blinken die Laserlinien für ca. 10 s in schnellem Takt, dann schaltet sich das Messwerkzeug aus.

Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Verwenden Sie nur Batterien eines Herstellers und mit gleicher Kapazität.

- Nehmen Sie die Batterien aus dem Messwerkzeug, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen. Die Batterien können bei längerer Lagerung im Messwerkzeug korrodieren und sich selbst entladen.