# 自動調平功能（請參考圖 A−B）

請將本測量工具放置在一個穩固的水平平面上，或將它固定在三腳架 (18) 上。

轉動磁吸式旋轉座 (3) 上的測量工具，讓射出口 (1) 露出。

啟動後，自動調平功能會在相差 ±3.5° 的自動調平範圍內自動進行調整。當雷射標線持續亮起並靜止不動時，表示調平結束。

若無法使用自動調平功能，例如一旦測量工具的所在平面與水平面之間相差達 3.5° 以上時，雷射標線會以快速節奏持續閃爍，而測量工具則會在無自動調平功能的情況下運作。雷射標線仍然維持開啟，但兩條交叉標線不再強制互成直角。

如要再次利用自動調平功能作業，請將本測量工具架設在水平平面上，然後等待其自動調平。測量工具一進入 ±3.5° 的自動調平範圍內並完成調平時，雷射標線便會再度持續亮起。

測量工具在運轉期間若有振動或移位，將重新進行調平。重新調平之後，請全面檢查水平或垂直雷射標線相對於基準點的位置，以免因測量工具移位而發生錯誤。