# Indicações de trabalho

- Usar apenas o centro da linha laser para marcar. A largura da linha laser se altera com a distância.

##

Um tripé oferece uma base de medição estável e ajustável em altura. Colocar o instrumento de medição com o suporte do tripé de 1/4" (6) na rosca do tripé (18) ou em um tripé de fotografia convencional. Apertar o instrumento de medição com o parafuso de fixação do tripé.

Alinhar grosseiramente o tripé, antes de ligar o instrumento de medição.

##

Com o suporte rotativo magnético (3) pode fixar o instrumento de medição a materiais magnetizáveis ou em superfícies verticais.

Possibilidades de fixação do suporte rotativo (3):

- com os imãs (5) em materiais magnetizáveis (ver figura C),
- com um parafuso de fixação convencional através do furo oblongo de fixação (4) a madeira.

- Mantenha os dedos afastados da parte de trás do suporte rotativo quando fixa o suporte rotativo em superfícies. Os seus dedos podem ficar entalados devido à potente força de tração dos ímãs (5) .

Alinhe grosseiramente o suporte rotativo magnético (3), antes de ligar o instrumento de medição.

Deixe o instrumento de medição engatar de novo no suporte rotativo, quando o desliga e transporta (ver figura D).

##

Os óculos para laser filtram a luz ambiente. Dessa forma, se pode ver mais clara a luz do laser.

- Não use os óculos para laser (acessório) como óculos de proteção. Os óculos para laser servem para ver melhor o feixe de orientação a laser; mas não protegem contra radiação laser.

- Não use os óculos para laser (acessório) como óculos de sol ou no trânsito. Os óculos para laser não protegem completamente contra raios UV e reduzem a percepção de cores.