# Sistema de nivelamento automático (ver figuras A−B)

Colocar a ferramenta de medição sobre uma base estável ou fixar a ferramenta no tripé (18).

Gire o instrumento de medição no suporte rotativo magnético (3) de forma a que a abertura de saída (1) fique livre.

Após a ligação, o sistema de nivelamento automático compensa automaticamente irregularidades dentro da gama de auto nivelamento de ±3,5°. O nivelamento está concluído assim que as linhas laser fiquem acesas de forma permanente e não se mexerem mais.

Se o nivelamento automático não for possível, p.ex. porque a superfície de apoio do instrumento de medição se desvia mais de 3,5° do plano horizontal, as linhas laser piscam permanentemente em sequência rápida e o instrumento de medição trabalha sem sistema de nivelamento automático. As linhas laser ficam ligadas e as duas linhas cruzadas decorrem não obrigatoriamente em ângulo reto entre elas.

Para voltar a trabalhar com sistema de nivelamento automático, coloque o instrumento de medição na horizontal e espere pelo auto nivelamento. Assim que o instrumento de medição se encontre dentro da gama de auto nivelamento de ±3,5° e estiver nivelado, as linhas laser ficam acesas de forma permanente.

O instrumento de medição é automaticamente renivelado se ocorrerem abalos ou mudanças de posição durante o funcionamento. Após um novo nivelamento, verificar a posição da linha laser horizontal ou vertical em relação aos pontos de referência, para evitar erros devido ao deslocamento do instrumento de medição.