# Puštanje u rad

- Čuvajte merni alat od vlage i direktnog sunčevog zračenja.

- Merni alat nemojte da izlažete ekstremnim temperaturama ili promenama temperature. Npr. nemojte ga predugo ostavljati u automobilu. U slučaju velikih promena temperature, merni alat najpre ostavite da se aklimatizuje i sprovedite pre daljih radova uvek proveru preciznosti videti Provera preciznosti nivelisanja mernog alata.
  Kod ekstremnih temperatura ili kolebanja temperatura može da se ugrozi preciznost mernog alata.

- Izbegavajte nagle udare ili padove mernog alata. Nakon jakih spoljašnjih uticaja na merni alat, pre nastavka rada bi trebalo uvek da uradite proveru preciznosti videti Provera preciznosti nivelisanja mernog alata.

- Isključite merni alat kada ga transportujete. Pri isključivanju se blokira klatni uređaj, koji se inače pri jačim pokretima može oštetiti.

## Uključivanje/isključivanje

Pre svih radova okrenite merni alat na magnetnom obrtnom držaču (3) tako da izlazni otpor (1) bude slobodan.

Za Uključivanje mernog alata gurnite prekidač za uključivanje/isključivanje (2) u poziciju „ON“. Merni alat odmah po uključivanju odašilje laserske linije iz izlaznog otvora (1).

- Ne usmeravajte laserski zrak na osobe ili životinje i ne gledajte u laserski zrak čak ni sa daljeg odstojanja.

Za Isključivanje mernog alata pomerite prekidač za uključivanje/isključivanje (2) u poziciju OFF. Kod isključivanja se jedinica za klatno zaključava.

Kada merni alat isključite i transportujete, merni alat fiksirajte na obrtnom držaču (3).

- Uključeni merni alat nikad ne ostavljajte bez nadzora i isključite ga nakon korišćenja. Laserski zrak bi mogao da zaslepi druge osobe.

GLL 12‑22 G: Ako se prekorači najveća dozvoljena temperatura prilikom rada od 40 °C, alat će se isključiti zbor zaštite laserske diode. Posle hlađenja je merni alat ponovo spreman za rad i može se ponovo uključiti.