# ტექნიკური მონაცემები

ხაზოვანი ლაზერული ნიველირი | GLL 12-22 | GLL 12-22 G
--- | --- | ---
სასაქონლო ნომერი | ‎3 601 K65 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 K65 3..‎‎‎‎
სამუშაო დიაპაზონიA) | 12 მ | 12 მ
ნიველირების სიზუსტეB)C)D) | ±0,8 მმ/მ | ±0,6 მმ/მ
თვითნიველირების დიაპაზონი | ±3,5° | ±3,5°
ნიველირების დრო | < 6 წ | < 6 წ
სამუშაო ტემპერატურა | –10 °C … +40 °C | –10 °C … +40 °C
შენახვის ტემპერატურა | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
ექსპლუატაციის მაქს. სიმაღლე ზღვის დონიდან | 2000 მ | 2000 მ
მაქს. შედარებითი ტენიანობა. | 90 % | 90 %
დაბინძურების ხარისხი IEC 61010-1-ის შესაბამისად | 2E) | 2E)
ლაზერის კლასი | 2 | 2
ლაზერის ტიპი | < 5 მვტ, 630−650 ნმ | < 5 მვტ, 500−540 ნმ
C₆ | 5 | 5
ცდომილება | 25 × 5 მრად (სრული კუთხე) | 25 × 5 მრად (სრული კუთხე)
ბუდე შტატივის ქვეშ | 1/4" | 1/4"
კვება
ლითიუმ-იონური აკუმულატორის ბლოკი | 3,7 ვ | 3,7 ვ
ბატარეები (ტუტე) | 2 × 1,5 ვ LR6 (AA) | 2 × 1,5 ვ LR6 (AA)
სამუშაო რესურსიB) | 10 ს | 8 ს
მასა EPTA-Procedure 01:2014 თანახმად | 0,35 კგ | 0,35 კგ
ზომები (სიგრძე × სიგანე × სიმაღლე) | 104 × 64 × 100 მმ | 104 × 64 × 100 მმ
დაცვის დონე | IP55 | IP55
ლითიუმ-იონური აკუმულატორის ბლოკი (აქსესუარი) | BA 3.7V 1.0Ah A | BA 3.7V 1.0Ah A
სასაქონლო ნომერი | ‎1 607 A35 0N8‎‎‎‎ | ‎1 607 A35 0N8‎‎‎‎
დასამუხტი ბუდე | USB Type‑C® | USB Type‑C®
რეკომენდებული კაბელი USB Type-C® | ‎1 600 A01 6A8‎‎‎‎ | ‎1 600 A01 6A8‎‎‎‎
ნომინალური ძაბვა | 3,7 ვ | 3,7 ვ
ტევადობა | 1,0 ა/სთ | 1,0 ა/სთ
დამუხტვისას გარემოს დასაშვები ტემპერატურა | +10 °C … +35 °C | +10 °C … +35 °C
კვების ბლოკი შტეფსელური ჩანგლით (აქსესუარი)
გამომავალი ძაბვა | 5,0 ვ | 5,0 ვ
მინიმალური გამოსასვლელი დენი | 500 მა | 500 მა
რეკომენდებული კვების ბლოკი შტეფსელური ჩანგლითF)
EU | 2 609 120 713‎‎‎‎ | 2 609 120 713‎‎‎‎
UK | 2 609 120 718‎‎‎‎ | 2 609 120 718‎‎‎‎
ARG | 1 600 A01 3A0 | 1 600 A01 3A0
BRA | 1 600 A01 3A2 | 1 600 A01 3A2
MEX | 1 600 A01 3A1 | 1 600 A01 3A1
KOR | 2 609 120 716‎‎‎‎ | 2 609 120 716‎‎‎‎
AUS | 2 609 120 717‎‎‎‎ | 2 609 120 717‎‎‎‎

A)

  ნიველირის სამუშაო დიაპაზონი შეიძლება შემცირდეს არახელსაყრელი გარემო პირობების გამო (მაგალითად, მზის სხივების პირდაპირი ზემოქმედების გამო).

B)

  20–25 °C-ზე

C)

  მოქმედებს ნიველირების მდგომარეობაში (0°)

D)

  მითითებული მნიშვნელობები ითვალისწინებს ნორმალურ და ხელსაყრელ გარემო პირობებს (მაგალითად, ვიბრაციის, ნისლის, კვამლის, მზის პირდაპირი სხივების ზემოქმედების გარეშე). ტემპერატურის მნიშვნელოვანმა რყევებმა შეიძლება გამოიწვიოს სიზუსტის დარღვევა.

E)

  ჩვეულებრივად, არის მხოლოდ არაგამტარი დაბინძურება. მაგრამ, როგორც წესი, წარმოიქმნება კონდენსაციით გამოწვეული დროებითი გამტარობა.

F)

  დამატებითი ტექნიკური მონაცემები იხ. საიტზე: https://www.bosch-professional.com/ecodesign

საზომი ხელსაწყოს ცალსახი იდენტიფიკაცია შესაძლებელია საქარხნო ფირფიტაზე მითითებული სერიული ნომრით (13).