# بدء التشغيل

- قم بحماية عدة القياس من الرطوبة وأشعة الشمس المباشرة.

- لا تعرّض عدة القياس لدرجات الحرارة أو التقلبات الحرارية الشديدة. لا تتركها لفترة طويلة في السيارة مثلا. دع العدة الكهربائية تصل إلى درجة حرارة معتدلة وذلك في حالة التقلبات الشديدة في درجة الحرارة وافحص مدى الدقة قبل مواصلة العمل انظر فحص مدى دقة عدة القياس.
  قد تخل درجات الحرارة الشديدة أو التقلبات الشديدة بدرجات الحرارة بدقة عدة القياس.

- تجنب الصدمات الشديدة بعدة القياس أو سقوطها علی الأرض. في حالة تعرض عدة القياس لتأثيرات خارجية قوية، يجب دائما إجراء فحص لمدى الدقة قبل استئناف العمل انظر فحص مدى دقة عدة القياس.

- اطفئ عدة القياس عندما القيام بنقلها. يتم إقفال وحدة التأرجح عند الإطفاء، فقد تتلف من خلال الحركات الشديدة.

## التشغيل والإطفاء

قبل إجراء أية أعمال أدر عدة القياس على الحامل الدوار المغناطيسي (3) إلى أن تصبح فتحة الخروج (1) غير مغطاة.

لغرض تشغيل عدة القياس، حرك مفتاح التشغيل والإطفاء (2) إلى الوضع „ ON“. تقوم عدة القياس بعد التشغيل مباشرة بإرسال خطوط ليزر من فتحة الخروج (1).

- لا توجه شعاع الليزر علی الأشخاص أو الحيوانات ولا توجه أنت نظرك إلی شعاع الليزر، ولا حتی عن بعد كبير.

لغرض إطفاء عدة القياس، حرك مفتاح التشغيل والإطفاء (2) إلى الوضع OFF. عند الإطفاء يتم تأمين قفل وحدة التأرجح.

أعد تثبيت عدة القياس على الحامل الدوار (3) عند إيقافها ونقلها.

- لا تترك عدة القياس قيد التشغيل دون مراقبة، وأطفئ عدة القياس بعد استعمالها. قد يتم إبهار أشخاص آخرين بشعاع الليزر.

GLL 12‑22 G: يتم الإطفاء عند تجاوز الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل المسموح بها 40 °م بهدف وقاية صمام الليزر الثنائي. تصبح عدة القياس صالحة للتشغيل بعد التبريد ويمكن إعادة تشغيلها عندئذ.