# Контроль точности измерительного инструмента

##

Наибольшее влияние на точность оказывает окружающая температура. В особенности температурные перепады, имеющие место по мере удаления от почвы, могут стать причиной отклонения лазерного луча.

Мы рекомендуем использовать измерительный инструмент на штативе, чтобы свести к минимуму воздействие тепла, исходящего снизу. Кроме того, устанавливайте измерительный инструмент, по возможности, в середине рабочей поверхности.

Наряду с внешними воздействиями, специфические для инструмента воздействия (напр., падения или сильные удары) также могут приводить к отклонениям. Поэтому всегда перед началом работы проверяйте точность нивелирования.

Проверяйте сначала точность по высоте и точность нивелирования горизонтальной лазерной линии, а затем точность нивелирования вертикальной лазерной линии.

Если во время одной из проверок измерительный инструмент превысит максимально допустимое отклонение, отдайте его в ремонт в сервисную мастерскую Bosch.

##

Для контроля необходим свободный отрезок 5 м на прочном грунте между стенами А и В.

- Закрепите измерительный инструмент вблизи стены A на штативе или установите его на прочное плоское основание. Поверните измерительный инструмент на магнитном поворотном креплении (3) так, чтобы отверстие для выхода лазерного луча (1) было открыто. Включите измерительный инструмент.

- Направьте лазер на ближнюю стену А и дайте измерительному инструменту нивелироваться. Отметьте середину точки, в которой лазерные линии пересекаются на стене (точка I).

- Поверните измерительный инструмент на 180°, подождите, пока он не произведет самонивелирование, и отметьте точку перекрещивания лазерных линии на противоположной стене В (точка Ⅱ).

- Установите измерительный инструмент – не поворачивая его – вблизи стены В, включите его и дайте ему время нивелироваться.

- Настройте измерительный инструмент по высоте (с помощью штатива или подкладок) так, чтобы точка перекрещивания лазерных линий точно совпала с ранее отмеченной точкой II на стене В.

- Поверните измерительный инструмент на 180°, не изменяя высоты. Направьте инструмент на стену А так, чтобы вертикальная лазерная линия проходила через уже отмеченную точку Ⅰ. Подождите, пока инструмент не закончит самонивелирование, и отметьте точку перекрещивания лазерных линий на стене A (точка Ⅲ).

- Расстояние d между двумя обозначенными точками Ⅰ и Ⅲ на стене А отражает фактическое отклонение измерительного инструмента по высоте.

На участке 2 × 5 м = 10 м максимально допустимое отклонение составляет:
GLL 12‑22: 10 м × ±0,8 мм/м = ±8 мм. Таким образом, расстояние d между точками Ⅰ и Ⅲ не должно превышать макс. 8 мм.
GLL 12‑22 G: 10 м × ±0,6 мм/м = ±6 мм. Таким образом, расстояние d между точками Ⅰ и Ⅲ не должно превышать макс. 6 мм.

##

Для проверки требуется свободная поверхность прибл. 5 × 5 м.

- Закрепите измерительный инструмент посередине между стенами А и В на штативе или установите его на прочное ровное основание. Поверните измерительный инструмент на магнитном поворотном креплении (3) так, чтобы отверстие для выхода лазерного луча (1) было открыто. Включите измерительный инструмент и подождите окончания самонивелирования.

- Обозначьте на расстоянии 2,5 м от измерительного инструмента середину лазерного луча на обеих стенах (точка Ⅰ на стене A и точка Ⅱ на стене B).

- Установите повернутый на 180° измерительный инструмент на расстоянии 5 м и дайте ему самонивелироваться.

- Выровняйте измерительный инструмент по высоте таким образом (с помощью штатива или подложив что-нибудь по него), чтобы центр лазерной линии точно попадал на предварительно обозначенную на стене В точку Ⅱ.

- Обозначьте на стене A середину лазерной линии в качестве точки Ⅲ (вертикально над или под точкой Ⅰ).

- Расстояние d между двумя обозначенными точками Ⅰ и Ⅲ на стене А отражает фактическое отклонение измерительного инструмента от горизонтали.

На участке 2 × 5 м = 10 м максимально допустимое отклонение составляет:
GLL 12‑22: 10 м × ±0,8 мм/м = ±8 мм. Таким образом, расстояние d между точками Ⅰ и Ⅲ не должно превышать макс. 8 мм.
GLL 12‑22 G: 10 м × ±0,6 мм/м = ±6 мм. Таким образом, расстояние d между точками Ⅰ и Ⅲ не должно превышать макс. 6 мм.

##

Для проверки Вам требуется проем двери, в обе стороны от которого (на прочном полу) есть свободное пространство длиной не менее 2,5 м.

- Установите измерительный инструмент на расстоянии 2,5 м от дверного проема на прочное ровное основание (не на штатив). Поверните измерительный инструмент на магнитном поворотном креплении (3) так, чтобы отверстие для выхода лазерного луча (1) было открыто. Включите измерительный инструмент и подождите окончания самонивелирования.

- Отметьте середину вертикальной линии на полу в проеме двери (точка I), на расстоянии в 5 м с другой стороны проема двери (точка II), а также по верхнему краю проема двери (точка Ⅲ).

- Установите измерительный инструмент по другую сторону дверного проема прямо позади точки Ⅱ. Дайте измерительному прибору самонивелироваться и направьте его вертикальные лазерные лучи так, чтобы их середины проходили точно через точки Ⅰ и Ⅱ.

- Пометьте середину лазерного луча на верхнем крае дверного проема как точку Ⅳ.

- Расстояние d между двумя обозначенными точками Ⅲ и Ⅳ отображает фактическое отклонение измерительного инструмента от вертикали.

- Измерьте высоту проема двери.

Максимально допустимое отклонение рассчитывается следующим образом:
GLL 12‑22:
двойная высота дверного проема × 0,8 мм/м
Пример: при высоте дверного проема в 2 м максимальное отклонение может составлять
2 × 2 м × ±0,8 мм/м = ±3,2 мм. Следовательно точки Ⅲ и Ⅳ должны находиться на расстоянии не более 3,2 мм друг от друга.
GLL 12‑22 G:
двойная высота дверного проема × 0,6 мм/м
Пример: при высоте дверного проема в 2 м максимальное отклонение может составлять
2 × 2 м × ±0,6 мм/м = ±2,4 мм. Следовательно точки Ⅲ и Ⅳ должны находиться на расстоянии не более 2,4 мм друг от друга.