# Эксплуатация от батареек

Для замены литий-ионного аккумуляторного блока (9) на батарейки выньте литий-ионный аккумуляторный блок (9).

В измерительном инструменте рекомендуется использовать щелочно-марганцевые батарейки.

Вставьте батарейки.

Следите при этом за правильным направлением полюсов в соответствии с изображением с внутренней стороны батарейного отсека.

Установите крышку батарейного отсека (12) до фиксации.

Если батарейки начинают садиться, лазерные линии медленно мигают в течение 1 минуты.
Когда батарейки разряжаются полностью, лазерные линии быстро мигают в течение 10 секунд, затем измерительный инструмент выключается.

Меняйте сразу все батарейки одновременно. Используйте только батарейки одного производителя и одинаковой емкости.

- Извлекайте батарейки из измерительного инструмента, если продолжительное время не будете работать с ним. При длительном хранении в измерительном инструменте возможна коррозия и саморазрядка батареек.