# 作業注意事項

- 一律只能標示雷射標線中心點的位置。雷射標線的寬度會隨著距離而改變。

##

三腳架可為您提供一個可調整高度的穩固測量基座。請利用 1/4" 三腳架固定座 (6) 將測量工具安裝到三腳架 (18) 或一般市售相機三腳架的螺紋孔上。利用三腳架的止付螺絲，將測量工具旋緊固定。

在啟動測量工具之前，先大略地調整好三腳架的位置。

##

利用內建的磁吸式旋轉座 (3) 即可將測量工具固定於磁性材質或垂直平面上。

旋轉座的可行固定方式 (3)：

- 利用磁鐵 (5) 吸附於磁性材料上（請參考圖 C），
- 利用一顆一般市售固定螺栓，固定在木塊的螺栓固定長孔 (4)。

- 當您將旋轉座固定在表面時，手指請勿靠近磁性旋轉座的背面。 磁鐵 (5) 的強力牽引力可能會夾住手指。

先大致對準好磁吸式旋轉座 (3)，再啟動測量工具。

關閉以及搬運測量工具時，請將測量工具重新卡入至旋轉座上（請參考圖 D）。

##

雷射視鏡可過濾掉周圍環境的光線。因此，您的眼睛看到雷射光時會覺得較亮。

- 請勿將雷射眼鏡當作護目鏡（配件）使用。雷射眼鏡是用來讓您看清楚雷射光束：但它對於雷射光照射並沒有保護作用。

- 請勿將雷射眼鏡當作護目鏡（配件）使用，或在道路上行進間使用。雷射眼鏡無法完全阻隔紫外線，而且還會降低您對於色差的感知能力。