# مشخصات فنی

لیزر خطی | GLL 12-22 | GLL 12-22 G
--- | --- | ---
شماره فنی | ‎3 601 K65 2..‎‎‎‎ | ‎3 601 K65 3..‎‎‎‎
محدوده کاریA) | ‎12 m‎ | ‎12 m‎
دقت ترازB)‏C)‏D)‏ | ‎±0,8 mm/m‎ | ‎±0,6 mm/m‎
محدوده خود تراز شوندگی | ‎±3,5°‎ | ‎±3,5°‎
زمان تراز کردن | ‎< 6 s‎ | ‎< 6 s‎
دمای کاری | ‎−10 °C … +40 °C‎ | ‎−10 °C … +40 °C‎
دمای نگهداری در انبار | ‎−20 °C … +70 °C‎ | ‎−20 °C … +70 °C‎
حداکثر ارتفاع کاربری روی ارتفاع مرجع | ‎2000 m‎ | ‎2000 m‎
حداکثر رطوبت نسبی هوا | 90 % | 90 %
درجه آلودگی مطابق استاندارد IEC 61010‑1 | 2‏E) | 2‏E)
کلاس لیزر | 2 | 2
نوع لیزر | ‎< 5 mW, 630−650 nm‎ | ‎< 5 mW, 500−540 nm‎
C₆ | 5 | 5
انحراف | ‎25 × 5 mrad (زاویه کامل) | ‎25 × 5 mrad (زاویه کامل)
محل اتصال سه پایه | ‎1/4"‎ | ‎1/4"‎
منبع تأمین انرژی
باتری قابل شارژ لیتیوم یون | ‎3,7 V‎ | ‎3,7 V‎
باتری های (آلکالاین منگنز) | ‎2 × 1,5 V LR6 (AA)‎ | ‎2 × 1,5 V LR6 (AA)‎
مدت زمان کاراییB) | ‎10 h‎ | ‎8 h‎
وزن مطابق استاندارد EPTA‎‑Procedure 01:2014 | ‎0,35 kg‎ | ‎0,35 kg‎
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | ‎104 × 64 × 100 mm‎ | ‎104 × 64 × 100 mm‎
نوع حفاظت | IP55‏ | IP55‏
باتری قابل شارژ لیتیوم یون (متعلقات) | BA 3.7V 1.0Ah A | BA 3.7V 1.0Ah A
شماره فنی | ‎1 607 A35 0N8‎ | ‎1 607 A35 0N8‎
اتصال شارژ | USB Type‑C®‎ | USB Type‑C®‎
کابل توصیه شده ‎USB Type-C®‎ | ‎1 600 A01 6A8‎ | ‎1 600 A01 6A8‎
ولتاژ نامی | ‎3,7 V‎ | ‎3,7 V‎
ظرفیت | ‎1,0 Ah‎ | ‎1,0 Ah‎
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎+10 °C … +35 °C | ‎+10 °C … +35 °C
دوشاخه برق (متعلقات)
ولتاژ خروجی | ‎5,0 V‎ | ‎5,0 V‎
حداقل جریان خروجی | ‎500 mA‎ | ‎500 mA‎
دوشاخه توصیه شدهF)
اتحادیه اروپا | 2 609 120 713 | 2 609 120 713
بریتانیا | 2 609 120 718 | 2 609 120 718
آرژانتین | ‎1 600 A01 3A0‎ | ‎1 600 A01 3A0‎
برزیل | ‎1 600 A01 3A2‎ | ‎1 600 A01 3A2‎
مکزیک | ‎1 600 A01 3A1‎ | ‎1 600 A01 3A1‎
کره جنوبی | 2 609 120 716 | 2 609 120 716
استرالیا | 2 609 120 717 | 2 609 120 717

A)

  محدوده کاری ممکن است با شرایط نامناسب محیط (تابش مستقیم خورشید) کاهش یابد.

B)

  در ‎20–25‎ °C

C)

  معتبر در وضعیت تراز شده ‎(0°)‎

D)

  مقادیر داده شده در شرایط محیطی معمولی تا مطلوب در نظر گرفته می شوند (برای مثال بدون لرزش، بدون مه، بدون دود، بدون تابش مستقیم آفتاب). نوسانات شدید دمایی ممکن است منجر به کاهش میزان دقت گردد.

E)

  زیرنویس: تنها آلودگی بدون قابلیت هادی شدن دیده می شود که با پیشبینی وجود شبنم به طور موقت، قابلیت هادی شدن انتظار می‌رود.

F)

  سایر اطلاعات را در این سایت می یابید: https://www.bosch-professional.com/ecodesign

برای شناسایی ابزار اندازه گیریتان از شماره ی فنی (13) روی برچسب کالا استفاده نمایید.