# Fonction de nivellement automatique (voir figure A−B)

Placez l’appareil de mesure sur un support horizontal stable ou montez-le sur le trépied (18).

Tournez l’appareil de mesure sur le support rotatif magnétique (3) jusqu’à ce que l’orifice de sortie (1) ne soit plus masqué.

Après la mise en marche de l’appareil de mesure, la fonction de nivellement automatique compense automatiquement son inclinaison s’il se trouve à l’intérieur de la plage d’auto-nivellement de ± 3,5°. L’auto-nivellement est terminé dès que les points lignes s’allument en continu et ne se déplacent plus.

Quand un nivellement automatique n’est pas possible, par ex. du fait que la surface sur laquelle est posé l’appareil de mesure est inclinée de plus de 3,5° par rapport à l’horizontale, les lignes laser se mettent à clignoter à un rythme rapide. Les lignes laser restent activées mais les deux lignes en croix ne sont toutefois pas forcément perpendiculaires l’une par rapport à l’autre.

Pour repasser en mode nivellement automatique, placez l’appareil de mesure à l’horizontale et attendez que le nivellement automatique se fasse. Dès que l’appareil de mesure se trouve à l’intérieur de la plage d’auto-nivellement de ±3,5° et qu’il s’est mis à niveau, les lignes laser cessent de clignoter.

S’il subit des secousses ou change de position pendant son utilisation, l’appareil de mesure se remet à niveau automatiquement. Après chaque nouveau nivellement, vérifiez la position des lignes laser horizontale et verticale par rapport aux points de référence afin d’éviter des erreurs dues au déplacement de l’appareil de mesure.