# 기계 시동

- 측정공구가 물에 젖거나 직사광선에 노출되지 않도록 하십시오.

- 극한의 온도 또는 온도 변화가 심한 환경에 측정공구를 노출시키지 마십시오. 예를 들어 장시간 차량 안에 측정공구를 두지 마십시오. 온도 편차가 심한 경우 계속 작동하기 전에 먼저 측정공구가 온도에 적응할 수 있게 하고 항상 정확도를 점검하십시오 참조 측정공구의 정확도 점검.
  극한 온도에서나 온도 변화가 심한 환경에서 사용하면 측정공구의 정확도가 떨어질 수 있습니다.

- 측정공구가 외부와 세게 부딪히거나 떨어지지 않도록 주의하십시오. 측정공구에 외부 영향이 심하게 가해진 후에는 계속 작업하기 전에 항상 정확도를 점검해야 합니다 참조 측정공구의 정확도 점검.

- 측정공구를 운반할 때는 측정공구의 전원을 끄십시오. 스위치가 꺼진 상태에서는 레벨링 장치가 잠겨 있어 심한 움직임에 손상될 염려가 없습니다.

## 전원 스위치 작동

작업을 진행하기 전에 항상 측정공구를 자석 회전대 (3) 에서 회전시켜 발사구 (1) 가 가려지지 않게 하십시오.

측정공구의 전원을 켜려면 전원 스위치 (2) 를 "ON" 위치로 미십시오. 측정공구가 켜지면 발사구 (1) 에서 레이저 라인이 나옵니다.

- 레이저빔이 사람이나 동물에 향하지 않도록 하고, 먼 거리에서라도 레이저빔 안을 들여다 보지 마십시오.

측정공구의 전원을 끄려면 전원 스위치 (2) 를 OFF 위치로 미십시오. 꺼질 때 셔틀장치가 로크됩니다.

측정공구의 전원을 끄고 운반할 경우, 공구를 다시 회전대 (3) 에 맞물려 고정시키십시오.

- 측정공구가 켜져 있는 상태에서 자리를 비우지 말고‌, 사용 후에는 측정공구의 스위치를 끄십시오. 레이저빔으로 인해 다른 사람의 눈이 부실 수 있습니다‌.

GLL 12‑22 G: 허용되는 최고 작동 온도 40 °C를 초과하면 레이저 다이오드 보호를 위해 전원이 꺼집니다. 냉각 후 측정공구가 작동 준비 상태로 전환되면 다시 전원을 켤 수 있습니다.