# Měřicí funkce

Nivaleční lať postavte vždy přesně svisle. Zaměřte vyrovnaný a zaostřený měřicí přístroj na nivelační lať tak, aby zaměřovací kříž byl na středu nivelační latě.

##

Odečtěte výšku na nivelační lati u prostřední čáry zaměřovacího kříže.

Naměřená výška na obrázku: 1,195 m.

##

Vycentrujte měřicí přístroj nad bodem, od kterého se má měřit vzdálenost.

Odečtěte výšku na nivelační lati u horní a dolní čáry zaměřovacího kříže. Vynásobte rozdíl obou výšek 100, abyste získali vzdálenost měřicího přístroje od nivelační latě.

Vzdálenost naměřená na obrázku:
(1,347 m – 1,042 m) × 100 = 30,5 m.

##

Vycentrujte měřicí přístroj nad bodem, od kterého se má měřit úhel.

Namiřte měřicí přístroj na bod A. Otočte vodorovný kruh (10) nulovým bodem ke značce pro odečítání (9). Pak namiřte měřicí přístroj na bod B. Odečtěte úhel na značce pro odečítání (9).

GOL 20 D/GOL 26 D/GOL 32 D: úhel změřený v příkladu: 45°.

GOL 20 G/GOL 26 G/GOL 32 G: úhel změřený v příkladu: 45 gon.