# 측정 기능

수평 조절기를 항상 수직으로 정확하게 설치하십시오. 초점을 맞춘 측정공구를 수평 조절기에 맞춰 정렬하여 십자선이 수평 조절기의 중앙에 오도록 하십시오.

##

십자선의 중심선에서 수평 조절기의 높이를 판독하십시오.

이미지에서 측정된 높이: 1.195 m.

##

측정공구를 거리 측정이 필요한 지점의 중앙에 위치시키십시오.

십자선의 위쪽 선과 아래쪽 선에서 수평 조절기의 높이를 판독하십시오. 두 높이의 차이에 100을 곱해, 측정공구에서 수평 조절기까지의 거리를 구합니다.

이미지에서 측정된 거리:
(1.347 m – 1.042 m) x 100 = 30.5 m.

##

측정공구를 각도 측정이 필요한 지점 위로 중앙에 놓습니다.

측정공구를 A 지점에 맞춰 정렬하십시오. 수평 원 (10) 의 영점을 판독 표시 (9) 쪽으로 돌리십시오. 그런 다음 측정공구를 B 지점에 맞춰 정렬하십시오. 판독 표시 (9) 의 각도를 판독하십시오.

GOL 20 D/GOL 26 D/GOL 32 D: 이미지에서 측정된 각도: 45°.

GOL 20 G/GOL 26 G/GOL 32 G: 이미지에서 측정된 각도: 45 gon.