# Apkalpošana un tīrīšana

Uzglabājiet un transportējiet mērinstrumentu tikai kopā ar to piegādātajā koferī.

Uzturiet mērinstrumentu tīru.

Neiegremdējiet mērinstrumentu ūdenī vai citos šķidrumos.

Apslaukiet izstrādājumu ar mitru, mīkstu lupatiņu. Nelietojiet moduļa apkopei tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.

Rīkojoties ar lēcām, ievērojiet īpašu piesardzību. Tīriet putekļus tikai ar mīkstu otu. Nepieskarieties lēcām ar pirkstiem.

Pirms novietošanas glabāšanai ļaujiet mērinstrumentam un koferim pilnībā nožūt. Katrā koferī atrodas maisiņš ar žāvējošu vielu, kas saista mitrumu. Regulāri atjaunojiet žāvējošu vielu maisiņā.

Nosūtot mērinstrumentu remontam, ievietojiet to koferī.