# Поставување/порамнување на мерниот уред

##

Поставете го стативот стабилно и прицврстете го за да не се преврти или лизне. Поставете го мерниот уред со прифатот за статив (13) на навојот на стативот и затегнете го мерниот уред со завртката за фиксирање на стативот.

Грубо подесете го стативот.

На пократки растојанија, мерниот уред може да се носи монтиран на стативот. За да се избегне оштетување на мерниот уред, стативот мора да се држи вертикално за време на транспортот и не смее да се поставува по должина, на пр. преку рамо.

##

Порамнете го мерниот уред со ножните завртки (12) така што меурчето да биде во центарот на кружната либела (7).

Поместете го меурчето централно помеѓу двете ножни завртки A и B така што ќе ги завртите. Потоа, вртете ја третата ножна завртка C додека меурчето не се најде во центарот на кружната либела.

Сите преостанати отстапувања на мерниот уред од хоризонталата откако ќе се вметне кружната либела се компензираат со компензаторот.

Редовно проверувајте за време на работата дали меурчето е во центарот на кружната либела (на пр. со следење на вијалата (3)).

##

Доколку е потребно, центрирајте го мерниот уред над подно ниво. За да го направите ова, закачете висулец (20) на завртката за фиксирање на стативот. Порамнете го мерниот уред над подно ниво или со поместување на мерниот уред на стативот или со подесување на стативот.

##

Извадете го заштитното капаче од објективот (1).

Насочете го телескопот кон светол објект или држете бел лист хартија пред објективот (1). Вртете го окуларот (6), додека мрежниот фокус не стане остар и во црна боја.

Насочете го телескопот кон шипката за порамнување, со помош на грубиот нишан доколку е потребно (2). Вртете го копчето за фокусирање (16), додека не ја видите ознаката за поделба на шипката за порамнување. Порамнете го мрежниот фокус во центарот на шипката за порамнување со завртување на копчето за странично фино прилагодување (14).

Кога телескопот е правилно фокусиран, мрежниот фокус и сликата на шипката за порамнување не смеат да се движат едни кон други кога окцето се поместува зад окуларот.