# Функції вимірювання

Завжди ставте рейку нівеліра точно вертикально. Спрямуйте вирівняний та сфокусований вимірювальний інструмент на рейку нівеліра, так щоб перехрестя був на середині рейки.

##

Зчитайте висоту на рейці нівеліра по середній рисці перехрестя.

На малюнку виміряна висота: 1,195 м.

##

Центруйте вимірювальний інструмент над точкою, від якої потрібно виміряти відстань.

Зчитайте висоту на рейці нівеліра по верхній та нижній рисці перехрестя. Помножте різницю обох висот на 100, щоб отримати відстань від вимірювального інструмента до рейки нівеліра.

Виміряна на зображенні відстань:
(1,347 м – 1,042 м) x 100 = 30,5 м.

##

Центруйте вимірювальний інструмент над точкою, від якої потрібно виміряти кут.

Спрямуйте вимірювальний інструмент на точку A. Обертайте горизонтальне коло (10) нульовою точкою до позначки зчитування (9). Спрямуйте тоді вимірювальний інструмент на точку В. Зчитайте кут на позначці зчитування (9).

GOL 20 D/GOL 26 D/GOL 32 D: виміряний кут у прикладі: 45°.

GOL 20 G/GOL 26 G/GOL 32 G: виміряний кут у прикладі: 45° град.