# Контроль точности измерительного инструмента

Проверяйте точность нивелирования и показаний измерительного инструмента каждый раз перед началом работы, а также после длительной транспортировки измерительного инструмента.

##

Выровняйте измерительный инструмент с помощью винтов-ножек (12), чтобы воздушный пузырь находился в центре сферического уровня (7).

Разверните зрительную трубу на 180°. Если воздушный пузырь сместился из центра сферического уровня (7), сферический уровень необходимо подрегулировать.

##

Переместите воздушный пузырь сферического уровня (7), вращая винты-ножки (12), в среднее положение между конечной позицией при проверке и центром.

С помощью ключа с внутренним шестигранником (17) вращайте юстировочные винты (11), пока воздушный пузырь не окажется по центру сферического уровня.

Проверьте сферический уровень, повернув зрительную трубу на 180°. При необходимости повторите процесс юстировки или обратитесь в сервисную мастерскую Bosch.

##

После выравнивания и фокусировки измерительного инструмента измерьте высоту по реперной точке. Затем нажмите кнопку фиксации (8) компенсатора и снова отпустите ее. Снова измерьте высоту по реперной точке.

Если значения высоты не совпадают, отдайте измерительный инструмент на ремонт в сервисную мастерскую Bosch.

##

Для проверки требуется измерительный участок длиной ок. 30 м. Установите измерительный инструмент посередине, а нивелирные рейки A и B – на обоих концах участка.

После выравнивания и фокусировки измерительного инструмента считайте значение высоты на обеих нивелирных рейках. Рассчитайте разницу d между высотой a1 на нивелирной рейке A и высотой b1 на нивелирной рейке B.

Пример:
a1 = 1,937 м
b1 = 1,689 м
a1 – b1 = 1,937 м – 1,689 м = 0,248 м = d

Установите измерительный инструмент на расстоянии ок. 1 м от нивелирной рейки A. После выравнивания и фокусировки измерительного инструмента считайте значение высоты a2 на нивелирной рейке A.

Отнимите полученное ранее значение d от измеренной высоты a2, чтобы получить заданное значение для высоты b2 на нивелирной рейке B.

Измерьте высоту b2 на нивелирной рейке B. Если расхождение между измеренным значением и рассчитанным заданным значениями превышает 6 мм (GOL 20 D/G), 3 мм (GOL 26 D/G) или 2 мм (GOL 32 D/G), необходимо произвести дополнительную юстировку перекрестия.

Пример:
a2 = 1,724 м
d = 0,248 м
a2 – d = 1,724 м – 0,248 м = 1,476 м
GOL 20 D/G: высота b2 при измерении должна составлять 1,476 м ±6 мм.
GOL 26 D/G: высота b2 при измерении должна составлять 1,476 м ±3 мм.
GOL 32 D/G: высота b2 при измерении должна составлять 1,476 м ±2 мм.

##

Открутите крышку окуляра (4). С помощью стержня для настройки (18) поворачивайте юстировочный винт (5) по часовой стрелке/против часовой стрелки, пока при измерении на нивелирной рейке B не будет достигнуто рассчитанное значение высоты b2.

Прикрутите обратно крышку окуляра (4).

Пример:
при измерении b2 необходимо установить значение 1,476 м.

Еще раз проверьте перекрестие. При необходимости повторите процесс юстировки или обратитесь в сервисную мастерскую Bosch.