# 放置/校准测量仪

##

将三脚架稳定放置并固定，防止翻倒或滑倒。将带有三脚架接头(13)的测量仪放置在三脚架螺纹上，并用三脚架的固定螺栓将测量仪拧紧。

先粗略地进行三脚架的校准工作。

在较短的距离内，测量仪可以安装在三脚架上进行携带。为了不损坏测量仪，三脚架在运输过程中必须保持垂直状态，例如不得扛在肩膀上。

##

使用地脚螺栓(12)校准测量仪，直至气泡位于圆形水准器(7)的中心。

通过转动前两个地脚螺栓A和B，将气泡置于这两个螺栓之间的中心位置。然后转动第三个地脚螺栓C，直到气泡位于圆形水准器的中心。

找平圆形水准器后，测量仪与水平面的偏差由补偿器进行补偿。

操作期间，定期检查（例如通过查看水准镜(3)）气泡是否仍在圆形水准器的中心。

##

按需在地面点上方将测量仪对中。为此，将铅垂线(20)挂在三脚架的固定螺栓上。通过移动三脚架上的测量仪或调整三脚架，在地面点上方校准测量仪。

##

取下透镜(1)上的保护盖。

将望远镜对准明亮的物体或将一张白纸放在透镜(1)前。旋转目镜(6)，直到十字准线变为清晰的深黑色。

将望远镜对准水准尺，必要时使用粗瞄准器(2)。旋转对焦旋钮(16)，直到水准尺的刻度区域清晰可见。通过转动横向精细驱动器(14)，将十字准线与水准尺的中心精确对齐。

如果望远镜正确对焦，则将眼睛移动到目镜后面时，十字准线和水准尺的图像不得相互移动。