# Üzemeltetés

- Minden munka megkezdése előtt, valamint hosszabb szállítás után ellenőrizze a mérőműszer szintezési és kijelzési pontosságát.

- Óvja meg a mérőműszert a nedvességtől és a közvetlen napsugárzás behatásától.

- Ne tegye ki a mérőműszert szélsőséges hőmérsékleteknek vagy hőmérsékletingadozásoknak. Például ne hagyja a mérőműszert hosszabb ideig az autóban. Nagyobb hőmérsékletingadozások esetén várja meg, amíg a mérőműszer hőmérsékletet kiegyenlítődik, mielőtt azt üzembe helyezné. Szélsőséges hőmérsékletek vagy hőmérsékletingadozások esetén a mérőműszer pontossága csökkenhet.

- Ügyeljen arra, hogy a mérőműszer ne eshessen le és ne legyen kitéve ütéseknek. Ha a mérőműszert erős külső hatás érte, a munka folytatása előtt ellenőrizze annak pontosságát lásd A mérőműszer pontosságának ellenőrzése.

- Ha nagyobb távolságra szállítja (pl. autóban), akkor helyezze a műszert a mellékelt kofferbe. Ügyeljen a mérőműszer helyes pozíciójára a kofferben. A kofferbe történő behelyezéskor a kompenzátort reteszelni kell, mert különben erősebb mozgások esetén sérülhet.

A mérőműszer felállítása/beigazítása
Mérési funkciók
A mérőműszer pontosságának ellenőrzése