# Tekniske data

Optisk nivelleringsverktøy | GOL 20 D | GOL 20 G | GOL 26 D | GOL 26 G | GOL 32 D | GOL 32 G
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Artikkelnummer | ‎3 601 K68 400‎ | ‎3 601 K68 401‎ | ‎3 601 K68 000‎ | ‎3 601 K68 001‎ | ‎3 601 K68 500‎ | ‎3 601 K68 501‎
Rekkevidde | 60 m | 60 m | 100 m | 100 m | 120 m | 120 m
Høydenøyaktighet ved en enkeltmåling | 3 mm/30 m | 3 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1 mm/30 m | 1 mm/30 m
Avvik for 1 km dobbeltnivellering | 2,5 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,0 mm
Bokslibellens nøyaktighet | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm
Kompensator
Nivelleringsområde | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´
Magnetdemping | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Teleskop
Bilde | Stående | Stående | Stående | Stående | Stående | Stående
Forstørrelse | 20x | 20x | 26x | 26x | 32x | 32x
Synsfelt | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´
Objektivdiameter | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm
Min. målestrekning | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m
Multiplikasjonsfaktor | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Addisjonskonstant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Deling horisontal sirkel | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon | 1° | 1 gon
Stativfeste | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8"
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg
Kapslingsgrad | IP 54 (beskyttet mot støv og vannsprut)

Måleverktøyet ditt identifiseres entydig med serienummeret (15) på typeskiltet.