# Робота

- Перевіряйте точність нівелювання та індикації вимірювального інструмента перед кожним початком роботи, а також після тривалого транспортування вимірювальної техніки.

- Захищайте вимірювальний прилад від вологи і сонячних промeнів.

- Не допускайте впливу на вимірювальний інструмент екстремальних температур або температурних перепадів. Наприклад, не залишайте його надовго в автомобілі. Якщо вимірювальний інструмент зазнав впливу великого перепаду температур, перш ніж використовувати його, дайте його температурі стабілізуватися. Екстремальні температури та температурні перепади можуть погіршувати точність вимірювального приладу.

- Уникайте будь-яких струсів та падіння вимірювального інструмента. Після сильних зовнішніх впливів на вимірювальний інструмент перед подальшою роботою обов’язково завжди перевіряйте точність роботи вимірювального інструмента див. Перевірка точності вимірювального інструмента.

- Зберігайте вимірювальний інструмент у валізі, що входить до комплекту постачання, коли перевозите його на великі відстані (наприклад автомобілем). Стежте за правильним положенням вимірювального інструмента у валізі. При зберіганні у валізі компенсатор блокується, оскільки інакше він може пошкодитися при різких рухах.

Встановлення/вирівнювання вимірювального інструмента
Функції вимірювання
Перевірка точності вимірювального інструмента