# Mérési funkciók

A szintezőlécet mindig pontosan függőlegesen állítsa fel. Irányítsa a beirányzott és fókuszált mérőműszert a szintezőlécre, hogy a szálkereszt a szintezőléc közepén látszódjon.

##

Olvassa le a magasságot a szintezőlécről a szálkereszt középvonalánál.

Az ábrán a mért magasság: 1,195 m.

##

Középpontozza a mérőműszert a pont fölé, amelytől a távolságot méri.

Olvassa le a magasságot a szintezőlécről a szálkereszt felső és alsó vonalánál. A két magasság különbségét szorozza meg 100-zal, így megkapja a mérőműszer és a szintezőléc távolságát.

Az ábrán mért távolság:
(1,347 m – 1,042 m) x 100 = 30,5 m.

##

Középpontozza a mérőműszert a pont fölé, amelytől a szöget méri.

Irányítsa a mérőműszert az A pontra. Forgassa el a vízszintes kör (10) nulla pontját a leolvasási jelöléshez (9). Ezután irányítsa a mérőműszert a B pontra. Olvassa le a szöget a leolvasási jelölésnél (9).

GOL 20 D/GOL 26 D/GOL 32 D: a képen mért szög: 45°.

GOL 20 G/GOL 26 G/GOL 32 G: a képen mért szög: 45 gon.