# Mittaustoiminnot

Aseta mittalatta aina tarkalleen pystysuoraan. Suuntaa kohdistettu ja tarkennettu mittaustyökalu mittalattaan niin, että lankaristi on mittalatan keskellä.

##

Lue korkeus mittalatasta lankaristin keskiviivan kohdalta.

Kuvassa mitattu korkeus: 1,195 m.

##

Keskitä mittalaite sen pisteen yläpuolelle, josta lähtien haluat mitata etäisyyden.

Lue korkeus mittalatasta lankaristin ylä- ja alaviivan kohdalta. Kerro näiden kahden korkeuden erotus 100:lla saadaksesi mittalaitteen ja mittalatan välisen etäisyyden.

Kuvassa mitattu etäisyys:
(1,347 m–1,042 m) x 100 = 30,5 m.

##

Keskitä mittalaite sen pisteen yläpuolelle, josta lähtien haluat mitata kulman.

Kohdista mittalaite pisteeseen A. Käännä vaakaympyrän (10) nollapiste kohdistusmerkin (9) kohdalle. Kohdista sitten mittalaite pisteeseen B. Lue kulma kohdistusmerkin (9) kohdalta.

GOL 20 D/GOL 26 D/GOL 32 D: esimerkissä mitattu kulma: 45°.

GOL 20 G/GOL 26 G/GOL 32 G: esimerkissä mitattu kulma: 45 gon.