# Provoz

- Před každým zahájením práce a po delší přepravě měřicího přístroje zkontrolujte přesnost měření a zobrazení měřicího přístroje.

- Chraňte měřicí přístroj před vlhkem a přímým slunečním zářením.

- Nevystavujte měřicí přístroj extrémním teplotám nebo kolísání teplot. Nenechávejte ho např. delší dobu ležet v autě. Při větším kolísání teplot nechte měřicí přístroj nejprve vytemperovat, než ho uvedete do provozu. Při extrémních teplotách nebo teplotních výkyvech může být omezena přesnost přístroje.

- Zabraňte jakýmkoli nárazům nebo pádu měřicího přístroje. Pokud byl měřicí přístroj vystavený působení silných vnějších vlivů, měli byste před další prací vždy provést kontrolu přesnosti viz Kontrola přesnosti měřicího přístroje.

- Když měřicí přístroj přepravujete na delší vzdálenosti (např. v autě), uložte ho do dodaného kufru. Dbejte na správnou polohu měřicího přístroje v kufru. Při vložení do kufru se kompenzátor zajistí, protože jinak by se při intenzivních pohybech mohl poškodit.

Postavení/vyrovnání měřicího přístroje
Měřicí funkce
Kontrola přesnosti měřicího přístroje