# Käyttö

- Tarkista mittalaitteen tasaus- ja näyttötarkkuus ennen jokaista käyttökertaa sekä mittalaitteen pitkän kuljetusmatkan jälkeen.

- Suojaa mittaustyökalu kosteudelta ja suoralta auringonpaisteelta.

- Älä altista mittaustyökalua erittäin korkeille/matalille lämpötiloille tai suurille lämpötilavaihteluille. Älä säilytä työkalua pitkiä aikoja esimerkiksi kuumassa autossa. Anna suurien lämpötilavaihteluiden jälkeen mittaustyökalun lämpötilan ensin tasaantua, ennen kuin otat sen käyttöön. Äärimmäiset lämpötilat tai lämpötilavaihtelut voivat vaikuttaa mittaustyökalun tarkkuuteen.

- Älä missään tapauksessa altista mittalaitetta iskuille tai putoamiselle. Jos mittalaitteeseen on kohdistunut kovia iskuja, sille täytyy tehdä aina tarkkuuden tarkistus katso Mittalaitteen tarkkuuden tarkistus.

- Pakkaa mittalaite mukana toimitettuun laukkuun, jos kuljetat sitä pitkiä matkoja (esim. autossa). Varmista mittalaitteen oikea asento laukussa. Laukkuun pakattaessa kompensaattori lukitaan, koska muuten se saattaa vaurioitua suurten liikkeiden yhteydessä.

Mittalaitteen asentaminen/suuntaaminen
Mittaustoiminnot
Mittalaitteen tarkkuuden tarkistus