# Precisionskontroll av mätinstrumentet

Kontrollera mätinstrumentets nivellerings- och indikeringsnoggrannhet innan arbetet påbörjas och efter en längre transport av mätinstrumentet.

##

Rikta in mätinstrumentet med hjälp av fotskruvarna (12) så att luftbubblan befinner sig i mitten av den runda libellen (7).

Vrid kikaren i 180°. Om luftbubblan inte längre befinner sig i mitten av den runda libellen (7) måste libellen justeras.

##

Förskjut luftbubblan i den runda libellen (7) genom att vrida fotskruven (12) till en positionen i mitten mellan kontrollens ändposition och mitten.

Använd insexnyckeln (17) för att vrida justeringsskruvarna (11) tills luftbubblan befinner sig i mitten av den runda libellen.

Kontrollera den runda libellen genom att vrida kikaren i 180°. Upprepa justeringen vid behov eller kontakta Bosch kundtjänst.

##

Mät höjden vid en referenspunkt efter inriktning och fokusering av mätinstrumentet. Tryck sedan in låsknappen (8) på kompensatorn och släpp den igen. Mät höjden vid referenspunkten igen.

Om höjderna inte stämmer överens, låt Bosch kundtjänst reparera mätinstrumentet.

##

Du behöver en mätsträcka på ca. 30 m för att utföra kontrollen. Ställ mätinstrumentet i mitten och nivelleringskanterna A och B i båda ändar av mätsträckan.

Läs av höjden på båda nivelleringskanter efter inriktning och fokusering av mätinstrumentet. Beräkna differensen d mellan höjden a1 på nivelleringskanten A och höjden b1 på nivelleringskanten B.

Exempel:
a1 = 1,937 m
b1 = 1,689 m
a1 – b1 = 1,937 m – 1,689 m = 0,248 m = d

Ställ upp mätinstrumentet på ca. 1 m avstånd från nivelleringskanten A. Läs av höjden a2 på nivelleringskanten A efter inriktning och fokusering av mätinstrumentet.

Dra av tidigare beräknat värde d från uppmätt höjd a2 för att få börvärdet för höjden b2 på nivelleringskanten B.

Mät höjden b2 på nivelleringskanten B. Om uppmätt värde avviker med mer än 6 mm (GOL 20 D/G), 3 mm (GOL 26 D/G) resp. 2 mm (GOL 32 D/G) från beräknat börvärde måste hårkorset efterjusteras.

Exempel:
a2 = 1,724 m
d = 0,248 m
a2 – d = 1,724 m – 0,248 m = 1,476 m
GOL 20 D/G: höjden b2 måste vara 1,476 m ± 6 mm vid mätningen.
GOL 26 D/G: höjden b2 måste vara 1,476 m ± 3 mm vid mätningen.
GOL 32 D/G: höjden b2 måste vara 1,476 m ± 2 mm vid mätningen.

##

Skruva av okularlocket (4). Använd inställningsstiftet (18) för att vrida justeringsskruven (5) med- resp. motsols tills mätningen på nivelleringskanten B uppnår börvärdet för höjden b2.

Skruva på okularlocket (4) igen.

Exempel:
Vid mätning av b2 måste värdet 1,476 m ställas in.

Kontrollera hårkorset igen. Upprepa justeringen vid behov eller kontakta Bosch kundtjänst.