# Brug

- Kontrollér måleværktøjets nivellerings- og visningspræcision, før du påbegynder arbejdet og før længerevarende transport.

- Beskyt måleværktøjet mod fugt og direkte sollys.

- Udsæt ikke måleværktøjet for ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger. Lad det f.eks. ikke ligge i længere tid i bilen. Ved større temperatursvingninger skal måleværktøjets temperatur tilpasse sig, før det tages i brug. Ved ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger kan måleværktøjets præcision påvirkes.

- Udsæt ikke måleværktøjet for voldsomme stød eller fald. Hvis måleværktøjet har været udsat for kraftige ydre påvirkninger, bør du altid foretage en nøjagtighedskontrol, før du fortsætter arbejdet se Nøjagtighedskontrol af måleværktøjet.

- Anbring måleværktøjet i den medfølgende kuffert, hvis du skal transportere det over længere afstande (f.eks. i bil). Sørg for at vende måleværktøjet rigtigt i kufferten. Når måleværktøjet anbringes i kufferten, låses kompensatoren, da den ellers kan blive beskadiget som følge af de kraftige bevægelser.

Opstilling/indstilling af måleværktøj
Målefunktioner
Nøjagtighedskontrol af måleværktøjet