# Мерни функции

Секогаш поставувајте го шипката за порамнување вертикално. Насочете го порамнетиот и фокусиран мерен алат кон шипката за порамнување, така што мрежниот фокус да се наоѓа во центарот на шипката за порамнување.

##

Прочитајте ја висината на шипката за порамнување на централната линија на мрежниот фокус.

Висина измерена на сликата: 1,195 m.

##

Центрирајте го мерниот уред над точката од која треба да се мери растојанието.

Прочитајте ја висината на шипката за порамнување на горните и долните линии на мрежниот фокус. Разликата на двете висини помножете ја со 100 за да го добиете растојанието од мерниот уред до шипката за порамнување.

Растојание измерено на сликата:
(1,347 m – 1,042 m) x 100 = 30,5 m.

##

Центрирајте го мерниот уред над точката од која треба да се мери аголот.

Насочете го мерниот уред кон точката A. Свртете го хоризонталниот круг (10) со нултата точка до ознаката за читање (9). Потоа, насочете го мерниот уред кон точката B. Прочитајте го аголот на ознаката за читање (9).

GOL 20 D/GOL 26 D/GOL 32 D: агол измерен во примерот: 45°.

GOL 20 G/GOL 26 G/GOL 32 G: агол измерен во примерот: 45 gon.