# Techniniai duomenys

Optinis nivelyras | GOL 20 D | GOL 20 G | GOL 26 D | GOL 26 G | GOL 32 D | GOL 32 G
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Gaminio numeris | ‎3 601 K68 400‎ | ‎3 601 K68 401‎ | ‎3 601 K68 000‎ | ‎3 601 K68 001‎ | ‎3 601 K68 500‎ | ‎3 601 K68 501‎
Veikimo nuotolis | 60 m | 60 m | 100 m | 100 m | 120 m | 120 m
Aukščio tikslumas atliekant atskirą matavimą | 3 mm/30 m | 3 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1,6 mm/30 m | 1 mm/30 m | 1 mm/30 m
Dvigubo niveliavimo elemento nuokrypis 1 km | 2,5 mm | 2,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | 1,0 mm
Sferinio gulsčiuko tikslumas | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm | 8´/2 mm
Kompensatorius
Niveliavimo diapazonas | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´ | ±15´
Magneto amortizatorius | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Teleskopas
Pav. | stačiai | stačiai | stačiai | stačiai | stačiai | stačiai
Didinimas | 20x | 20x | 26x | 26x | 32x | 32x
Matymo laukas | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´ | 1°30´
Objektyvo skersmuo | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm
Minimalus matavimo atstumas | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m | 0,3 m
Dauginimo koeficientas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Sudėties konstanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horizontalaus rato skalės dalys | 1° | 1 gonas | 1° | 1 gonas | 1° | 1 gonas
Sriegis prietaisui prie stovo tvirtinti | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8"
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“ | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg
Apsaugos tipas | IP 54 (apsauga nuo dulkių ir vandens purslų)

Firminėje lentelėje esantis serijos numeris (15) yra skirtas jūsų matavimo prietaisui vienareikšmiškai identifikuoti.