# طرز کار با دستگاه

- قبل از شروع کار و همچنین پس از حمل و نقل ابزار اندازه گیری به مدت طولانی، دقت تراز و نمایشگر ابزار اندازه گیری را بررسی کنید.

- ابزار اندازه گیری را در برابر رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید محفوظ بدارید.

- ابزار اندازه گیری را در معرض دمای بسیار بالا یا نوسانات دما قرار ندهید. به عنوان مثال ابزار اندازه گیری را برای مدت طولانی در ماشین قرار ندهید. در صورت وجود نوسانات دمایی زیاد، بگذارید ابزار اندازه گیری قبل از راه اندازی به دمای عادی برگردد. دمای حاد (گرما و سرمای شدید) و یا نوسان شدید دما می تواند در دقت اندازه گیری تأثیر منفی بگذارد.

- از ضربه های شدید و افتادن ابزار اندازه گیری جلوگیری کنید. در صورت بروز تغییرات قابل مشاهده روی ابزار اندازه گیری باید پیش از ادامه کار همواره دقت کار بررسی شود. رجوع کنید به کنترل دقت ابزار اندازه گیری.

- اگر ابزار اندازه گیری را در مسیرهای طولانی‌ (برای مثال در خودرو) حمل می کنید، آن را در کیف ارایه شده قرار دهید. به قرار گرفتن صحیح ابزار اندازه گیری در کیف توجه کنید. تعدیل کننده (کمپانساتور) به هنگام قرار دادن ابزار اندازه گیری داخل کیف ویژه حمل و نقل، قفل می شود، در غیر این صورت امکان آسیب دیدن آن در اثر حرکات شدید وجود دارد.

نحوه استقرار/تنظیم و تراز نمودن ابزار اندازه گیری
انواع عملکردهای اندازه گیری
کنترل دقت ابزار اندازه گیری