# Töö

- Kontrollige enne iga töö alustamist ning mõõteriista pikema transportimise järel mõõteriista nivelleerimis- ja näidutäpsust.

- Kaitske mõõteriista niiskuse ja otsese päi‌kese‌kiirguse eest.

- Ärge jätke mõõteriista äärmuslike temperatuuride ja temperatuurikõikumiste kätte. Ärge jätke seda nt pikemaks ajaks autosse. Suurte temperatuurikõikumiste korral laske mõõteriistal enne kasutuselevõtmist esmalt keskkonnatemperatuuriga kohaneda. Äär‌musli‌ke temperatuuride või temperatuuri‌kõiku‌miste korral võib mõõteriista täpsus väheneda.

- Vältige mõõteriista igasuguseid lööke ja kukkumisi. Mõõteriista tugevate väliste mõjutuste järel peate alati enne edasitöötamist viima läbi täpsusekontrolli vaadake Mõõteriista täpsuse kontroll.

- Pange mõõteriist selle pikematel lõikudel (nt autos) transportimiseks tarnekomplekti kuuluvasse kohvrisse. Jälgige mõõteriista õiget asendit kohvris. Kohvrisse asetamisel lukustatakse kompensaator, mida muidu võidakse tugevate liigutustega vigastada.

Mõõteriista ülesseadmine/joondamine
Mõõtmisfunktsioonid
Mõõteriista täpsuse kontroll